
Technická špecifikácia predmetu zákazky

	Názov zákazky:
	Technológia   chladenia a mrazenia

	Obstarávateľ:
	Lacnea Slovakia s.r.o.
Námestie sv. Anny 15, Trenčín 911 01 
IČO:  44110219




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo: 
	vyplniť 

	IČO uchádzača:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	 Áno/nie 

	Telefón a e-mail uchádzača:
	Vyplniť 



	
	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	
	

	
	
	
	

	

	p.č.
	Položka
	Názov , označenie 
	Počet ks
	Cena  za položku v Eur bez DPH

	1.
	CHB – príjem B1/2 + H1/4 R, objem 63m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 5,0 kW/-7°

CHB – Masírky + injektor V, objem 38m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 4,5kW/-7°

1. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 
2. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
3. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 
4. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 
5. Rozvádzač 400 V 1,00 ks
6. Rozvádzač 230 V 1,00 ks 
7. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
8. Chladiarenský materiál 1,00 kpl
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
9. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 
10. Práca 1,00 kpl 
11. Doprava (kpl)


	
	1
	

	2.
	CHB – výsekového mäsa R, objem 35m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 3,7kW/-7°

CHB – Rozpracovanej výroby V, objem 39m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 3,7kW/-7°

12. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 
13. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
14. Výparník + lakovanie bloku výparníka
15. Rozvádzač 230 V 2,00 ks 
16. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
17. Chladiarenský materiál 1,00 kpl
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
18. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 
19. Práca 1,00 kpl 
20. Doprava (kpl)
	
	1
	

	3.
	CHB – chladiareň hotových výrobkov V, objem 69m3, pož. teplota +2 - +4 , potrebný výkon 7kW/-7°

Prípravovňa – Expedícia výrobkov VO, objem 125m3, pož. teplota +10 - +12, potrebný výkon 7kW/0°

Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 
22. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
23. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 
24. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 
25. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 
26. Rozvádzač 230 V 1,00 ks 
27. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
28. Chladiarenský materiál 1,00 kpl 
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
29. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl
30. Práca 1,00 kpl 
31. Doprava (kpl)
	
	1
	

	4.
	CHB – Varených výrobkov a šunky VO, objem 25m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 3,0kW/-7°

CHB – Údené mäsá VO, objem 35m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 4kW/-7°

32. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 
33. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
34. Výparník + lakovanie bloku výparníka 2,00 ks 
35. Rozvádzač 230 V 2,00 ks 
36. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
37. Chladiarenský materiál 1,00 kpl 
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
38. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 
39. Práca 1,00 kpl 
40. Doprava (kpl)

	
	1
	

	5.
	CHB – Baliareň výrobkov V, objem 23m3, pož. teplota +4 - +6, potrebný výkon 2,5kW/-7°

CHB – Syry VO, objem 14m3, pož.teplota +4 - +6, potrebný výkon 1,5kW/-7°

CHB – Vyexpedovaného tovaru VO, objem 28m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 3,2kW/-7°

CHB – Kafiléria, objem 15m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 1,6kW/-7°

41. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 
42. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
43. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 
44. Výparník + lakovanie bloku výparníka 2,00 ks 
45. Výparník  + lakovanie bloku výparníka 1 ks
46. Rozvádzač 230 V 4,00 ks 
47. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
48. Chladiarenský materiál 1,00 kpl 
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
49. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 
50. Práca 1,00 kpl 
51. Doprava (kpl)
	
	1
	

	6.
	Prípravovňa – Rozrábka mäsa , objem 216m3, pož. teplota +10 - +12, potrebný výkon 10kW/0°

52. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks 
53. Podstava pod jednotku 1,00 ks
54. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 
55. Rozvádzač 230 V 1,00 ks 
56. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
57. Chladiarenský materiál 1,00 kpl 
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
58. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 
59. Práca 1,00 kpl 
60. Doprava (kpl)
	
	1
	

	7.
	Mraziaci box č. 1, objem 55m3, pož. teplota -18 -20, potrebný výkon 4,1kW/-27°

61. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks 
62. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
63. Výparník + lakovanie bloku výparníka +ohrev límcov 1,00 ks 
64. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 
65. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
66. Chladiarenský materiál 1,00 kpl 
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
67. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl
68. Práca 1,00 kpl 
69. Doprava (kpl)
	
	1
	

	8.
	Mraziaci box č. 2, objem 43m3, pož. teplota -18 -20, potrebný výkon 4,1kW/-27°

70. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks 
71. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
72. Výparník + lakovanie bloku výparníka + ohrev límcov 1,00 ks 
73. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 
74. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 
75. Chladiarenský materiál 1,00 kpl 
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
76. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl
77. Práca 1,00 kpl 
78. Doprava (kpl)
	
	1
	

	9.
	Mraziaci box č. 3, objem 46m3, pož. teplota -18 -20, potrebný výkon 4,1kW/-27°

79. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks
80. Podstava pod jednotku 1,00 ks 
81. Výparník + lakovanie bloku výparníka + ohrev límcov 1,00 ks 
82. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 
83. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl
84. Chladiarenský materiál 1,00 kpl
Cu potrubie, tvarovky, izolácia
85. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 
86. Práca 1,00 kpl 
87. Doprava (kpl)
	
	1
	

	10.
	Monitoring

88. Vzdialený monitoring 18 miest, Spustenie  + zaškolenie obsluhy 1 ks
	
	1
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.
V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.
Dodávka a montáž sa bude realizovať počas výroby a predpokladá sa, že práce budú vykonávané v poobedňajších hodinách respektíve počas víkendu. 

Cenová ponuka :
	Predmet zákazky:
	Cena v € za celý predmet zákazky bez DPH:
	DPH :

	Technológia  
	xx
	xx

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	xx



	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	









	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 



