Príloha č. 2 Rozpočet – časť 5.

**5.časť – Veľkoobjemové kontajnery**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Požadovaný parameter**Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | **Parameter (resp. áno/nie v prípade opisu)** |
| **Veľkoobjemový kontajner** | **6 ks** | [doplniť výrobcu a typové označenie] |
| Objem | Min. 13,0 m3 |  |
| Akosť plechu | St. 11 375 |  |
| Hrúbka materiálu (dno/bočnice) | Min. 4/3 mm |  |
| Dĺžka (vonkajšia) | Max. 4 600 mm |  |
| Šírka (vonkajšia) | Max. 2 500 mm |  |
| Výška (vonkajšia) | Max. 1 200 mm |  |
| Kontajner je vybavený držiakmi na uchytenie plachty alebo siete | ÁNO |  |
| Vybavený valčekmi pre ľahkú manipuláciu | ÁNO |  |
| Dodávaný v prevedení s dvojkrídlovými dverami otvárateľnými o. min. 270 stupňov | ÁNO |  |
| Výška háku | Max 1600 mm |  |
| Povrchová úprava | 2 x základ + 2 x vrchný náter |  |
| **CENA v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **CENA v EUR s DPH:** |  |