Specifikace - Technické parametry:

Dodané zařízení musí splňovat minimálně následující parametry:
plynový zásobníkový ohřívač teplé vody,
objem zásobníku minimálně 280 l,
jmenovitý tepelný výkon minimálně 49 kW,
trvalý výkon při Δt = 28 °C minimálně 1 400 l/h,
provoz na zemní plyn,
možnost napojení na stávající rozvody teplé a studené vody,
odvod spalin do stávající nebo upravené komínové soustavy dle platných předpisů,
splnění požadavků platné legislativy, požadavků ErP a emisních limitů NOx,
minimální záruční doba 24 měsíců.
