	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom

	Položka č. 1 –  Kamera typ  1

	Množstvo:
	    2 ks

	Výrobca: HP

	Typové označenie:  

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Typ
	Kamera umožňujúca snímanie v 360°úhle

	Rozlíšenie videozáznamu
	Min. 4K

	Snímanie v uhle 360°
	áno

	Typ snímača
	CMOS

	Rozlíšenie snímača
	Min. 12 mpx

	Veľkosť snímača
	1/2“ alebo 1/2.3“

	Bezdrôtové rozhranie Wifi
	áno

	Farba
	Biela/čierna/šedá/strieborná

	Hmotnosť
	Max. 200g

	Záručná doba
	2 roky
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	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom

	Položka č. 2 –  Kamera typ  2

	Množstvo:
	  10  ks

	Výrobca: HP

	Typové označenie:  

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Typ
	Kamera profesionálna s SD kartou

	Rozlíšenie videozáznamu
	Min. 1080p

	Frekvencia snímková
	Min. 30FPS

	Rozlíšenie fotografie
	12MP

	SD karta s kapacitou 
	Min. 256 GB kompatibilná s kamerou

	Bezdrôtové pripojenie
	áno

	Nízkoprofilová konštrukcia určená na prilbu
	áno

	Minimalizácia zachytávania o prekážky (snag-free factor)
	áno

	Proprietálne zakrivenie podľa tvaru prilby(zakrivenia základne kopírujúca tvar prilby)
	áno

	Stupeň krytia
	Min. IP68

	Integrálna konštrukcia (bez potreby prídavných  držiakov)
	áno

	Mikrofón
	áno

	Možnosť otáčania objektívu podľa polohy kamery
	áno

	Hmotnosť
	Mac. 205g

	Rozmery (šírka x výška x dĺžka)
	Max. 58mmx50mmx95mm

	Záručná doba
	2 roky





	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom

	Položka č. 3 –  Kamera typ  3

	Množstvo:
	    2 ks

	Výrobca: HP

	Typové označenie:  

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Typ
	Inšpekčná kamera

	Dĺžka kábla 
	Min. 1,5 m

	Priemer hlavy kamery
	Min. 8 mm a max. 14 mm

	IP ochrana
	IP67  (káble kamery)

	Uhlopriečka displeja
	Min. 3´´ a max. 6´´

	Rozlíšenie obrazovky
	Min. 720 pixelov

	SD karta
	Min. 32 GB

	Napätie batérie
	Min.12 V

	Záručná doba
	2 roky

	Balenie obsahuje
	1x inšpekčná kamera, hák, magnet, zrkadlo, kufor/box/ekvivalent, SD karta, akumulátor





	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom

	Položka č. 4 –  Kamera typ  4

	Množstvo:
	  2 ks

	Výrobca: HP

	Typové označenie:  

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Typ
	Kamera  s SD kartou

	Rozlíšenie videozáznamu
	Min.  FULL HD

	Snímač
	Typ BSI MOS alebo SMOS

	Veľkosť snímača
	Min. 1/5.8

	Objektív
	Min. 26,8 mm

	Clona 
	F1,8 – F4,0 alebo  F1,8-F4,2

	Optický zoom
	Min. 30x

	Ohnisková vzdialenosť
	1,9 – 57,0 mm alebo 2,06 – 103mm

	Displej uhlopriečka
	Min. 6,5 cm, širokouhlý

	Stabilizátor obrazu
	áno

	Farba
	čierna

	SD karta kompatibilná s kamerou
	áno

	Hmotnosť
	Mac. 500g

	Rozmery (dĺžka x šírka x výška )
	Max.  140mm x70mm x 70 mm

	Záručná doba
	2 roky





	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom

	Položka č.5 –  Kamera typ  5

	Množstvo:
	  6 ks

	Výrobca: HP

	Typové označenie:  

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Typ
	Kamerový systém s routerom _ set

	Počet kamier v systéme (sete)
	4 ks

	pripojenie
	Ethernet

	Podporované OS
	Android, iOS, Windows

	Hlavní asistenti
	Google Assistant, Amazon Alexa

	Napájanie
	PoE

	Použitie
	vonkajšie

	Detekcia pohybu
	áno

	Zvuk 
	Vstavaný mikrofón, Vstavaný reproduktor

	Rozlíšenie 
	3840 x 2160 px alebo 4512 x 1728 px

	Dosvit nočného videnia
	Min. 30m

	Zorný uhol 
	Min. 110°

	Kompresia videa
	H.265 alebo H.264

	Rozhranie 
	Min. RJ-45 LAN

	Úložisko 
	Min. 10 TR

	Záručná doba
	2 roky



