Príloha č. 3 Súťažných podkladov k výzve č. 6 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS


Technická špecifikácia tovaru


1. Jednorazový uzáver (zátka na barel) – 50 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúknutého uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Typ: s pretlačným stredovým ventilom z potravinárskeho plastu. Uzáver musí zabezpečiť 100% tesnosť barelu po jeho naplnení a uľahčiť nasadenie na tŕň výdajníka.
	

	Položka č. 1 musí byť kompatibilná s položkou č. 2.
	



2. Plastová nádoba (barel)– 20 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!

	Technické parametre
	Jednotka
	Požadované hodnoty 
	Hodnoty u tovaru ponúknutého uchádzačom
(doplní uchádzač)

	
	
	Min.
	Max.
	Presne
	

	Objem
	l
	
	
	18,9
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúknutého uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Stav pri dodaní: prázdne, hygienicky čisté, pripravené na prvé naplnenie.
	

	Typ: štandardný opakovane použiteľný barel z polykarbonátu (PC) alebo PET materiálu vhodného pre styk s potravinami, s integrovaným madlom.
	

	Podmienka: položka predstavuje jednorazový poplatok za nákup a prechod fyzickej nádoby do vlastníctva objednávateľa.
	

	Položka č. 2 musí byť kompatibilná s položkou č. 3.
	



3. Výdajník vody – 4 ks
	Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúknutého uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Typ: kompresorový výdajník vody (stojanové vyhotovenie).
	

	Funkcia: Ohrev vody (min. 85 °C) a aktívne kompresorové chladenie vody (max. 10 °C).
	




	Ďalšie požiadavky
	(Doplní uchádač)!

	Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov
	



