	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: CIMBAĽÁK s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	

	IČO obstarávateľa: 36 473 219	


Vákuová narážka na mäkké diela a klobásy s pretáčacím a navešovacím zariadením a kontrolnou váhou - 1 ks


	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej
skutočnosť

	Vákuová narážka
	-
	

	Výkon narážania v kg/hod min.
	3 000
	

	Integrovaný preklápač na vozík o objeme 200 L
	Áno
	Vyberte položku.
	Objem násypky integrovanej v narážke v L min.
	240
	

	Separačná hlava s automatickým nastavením
	Áno
	Vyberte položku.
	Rezná hlava s výstupnou reznou doskou 3 – 6 mm
	Áno
	Vyberte položku.
	Výkon integrovanej vývevy v narážke v m³/hod min.
	40
	

	Porciovanie a jemné nastavenie v g od
	0,1
	

	Minimálne požadovaný rozsah porciovania 
	5 – 100 000
	

	Počet uložených programov v ks min.
	50
	

	Ovládanie dotykovým displejom
	Áno
	Vyberte položku.
	Možnosť pripojenia klipsovacieho zariadenia k narážke mäsa
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektronický zber dát o prevádzke narážky
	Áno
	Vyberte položku.
	Pretáčacie zariadenie s navešovaním a kontrolnou váhou
	-
	

	Dĺžka porcie v mm minimálne
	25
	

	Produkt v prírodnom, umelom a kolagénovom čreve
	Áno
	Vyberte položku.
	Kaliber čreva v mm min.
	13 – 50
	

	Spojovacia jednotka s revolverom pre 2 zostavy
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatický posúvač čriev
	Áno
	Vyberte položku.
	Senzor konca čreva
	Áno
	Vyberte položku.
	Dĺžka navešovacieho zariadenia v cm min.
	220
	

	Počet hákov na navešovacom zariadení v ks min.
	120
	

	Navliekacie zariadenie prírodných čriev
	Áno
	Vyberte položku.
	Závesná váha
	Áno
	Vyberte položku.
	Automatická regulácia váhy
	Áno
	Vyberte položku.
	Energetické pripojenia
	-
	

	Tlakový vzduch: 8 Bar
	Áno
	Vyberte položku.
	Elektrina: 400 V / 50 Hz
	Áno
	Vyberte položku.
	Trieda ochrany min.
	IP 65
	

	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	

	DPH 23 %
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	



Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača
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