	

Opis predmetu zákazky

1.1	Predmetom zákazky je „Dodanie trezorov na dokumenty a trezorov na zbrane s bezpečnostnou certifikáciou NBÚ“
	
	Podrobná špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:
-	doprava do miesta dodania, vyloženie,
-	inštalácia,
-	odovzdanie dokumentácie – návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy.

1.2	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
	
1.3	Miesta dodania: 

Sklad MV SR, Potočná 11, Limbach 
Sklad MV SR, Košická 47, Bratislava
Sklad MV SR, Vápencová 36, Bratislava
CP TT - Priemyselná 7, 917 02 Trnava
CP TN - Jilemnického 1, 91101 Trenčín 
CP NR - Železničiarska 1515, 949 01 Nitra
CP ZA - Bánovská cesta 8111, Žilina – Bánová
CP BB - Ústredné sklady MV SR, Príboj 560 Slovenská Ľupča
CP PO - Budovateľská 51/A, 080 01  Prešov
CP KE - Rampová 7, 040 81 Košice


	[bookmark: _Hlk196910792]Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – Trezor malý
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	90 ks
	
	

	[bookmark: _Hlk236140237]Bezpečnosť
	Trezor musí byť certifikovaný podľa STN EN 1143-1 minimálne v bezpečnostnej triede 1 a súčasne musí mať certifikovaný mechanický zábranný prostriedok podľa požiadaviek NBÚ SR pre stupeň utajenia TAJNÉ (kategória 3/T alebo ekvivalent)
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vonkajšie rozmery
	Výška: min. 60 cm
Šírka: min. 40 cm
Hĺbka: min. 40 cm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Hmotnosť
	Minimálne 90 kg
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorný objem 
	Minimálne 80 l
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Systém zamykania
	Kľúčový zámok a mechanický kombinačný zámok alebo alternatíva
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet kľúčov 
	Minimálne 2 ks
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet políc 
	Minimálne 1 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorné skrinky
	Minimálne 1
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Zámok vnútornej skrinky
	Mechanický kombinačný trezorový zámok certifikovaný podľa EN 1300 alebo ekvivalent
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Link/webový odkaz na produkt + obrázok, 
	(doplní uchádzač)




	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2 – Trezor stredný
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	80 ks
	
	

	Bezpečnosť
	Trezor musí byť certifikovaný podľa STN EN 1143-1 minimálne v bezpečnostnej triede 1 a súčasne musí mať certifikovaný mechanický zábranný prostriedok podľa požiadaviek NBÚ SR pre stupeň utajenia TAJNÉ (kategória 3/T alebo ekvivalent)
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vonkajšie rozmery
	Výška: min.  80 cm
Šírka: min. 40 cm
Hĺbka: min.  40 cm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Hmotnosť
	Minimálne 110 kg
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorný objem 
	Minimálne 100 l
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Systém zamykania
	Kľúčový zámok a mechanický kombinačný zámok alebo alternatíva
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet kľúčov 
	Minimálne 2 ks
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet políc 
	Minimálne 2 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorné skrinky
	Minimálne 1 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Zámok vnútornej skrinky
	Mechanický kombinačný trezorový zámok certifikovaný podľa EN 1300 alebo ekvivalent
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Link/webový odkaz na produkt + obrázok, 
	(doplní uchádzač)


	

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 3 – Trezor veľký
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	70 ks
	
	

	Bezpečnosť
	Trezor musí byť certifikovaný podľa STN EN 1143-1 minimálne v bezpečnostnej triede 1 a súčasne musí mať certifikovaný mechanický zábranný prostriedok podľa požiadaviek NBÚ SR pre stupeň utajenia TAJNÉ (kategória 3/T alebo ekvivalent)
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vonkajšie rozmery
	Výška: min. 100 cm
Šírka: min. 40 cm
Hĺbka: min. 40 cm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Hmotnosť
	Minimálne 130 kg
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorný objem 
	Minimálne 140 l
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Systém zamykania
	Kľúčový zámok a mechanický kombinačný zámok alebo alternatíva
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet kľúčov 
	Minimálne 2 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet políc 
	Minimálne 2 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorné skrinky
	Minimálne 1 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Zámok vnútornej skrinky
	Mechanický kombinačný trezorový zámok certifikovaný podľa EN 1300 alebo ekvivalent 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Link/webový odkaz na produkt + obrázok, 
	(doplní uchádzač)



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 4 – Trezor príručný
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	100 ks
	
	

	Bezpečnosť
	Trezor musí byť certifikovaný podľa STN EN 1143-1 minimálne v bezpečnostnej triede 1 a súčasne musí mať Certifikovaný mechanický zábranný prostriedok podľa požiadaviek NBÚ SR pre stupeň utajenia TAJNÉ (kategória 3/T alebo ekvivalent)
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vonkajšie rozmery
	Výška: min. 25 cm
Šírka: min. 35 cm
Hĺbka: min. 25 cm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Hmotnosť
	Minimálne 35 kg
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorný objem 
	Minimálne 14 l
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Systém zamykania
	Kľúčový zámok 
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Počet kľúčov 
	Minimálne 2 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet políc 
	Minimálne 1
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Link/webový odkaz na produkt + obrázok, 
	(doplní uchádzač)




	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 5 – Kombinovaný trezor na dlhé zbrane
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	30 ks
	
	

	Bezpečnosť

	Trezor musí byť certifikovaný podľa STN  EN 14450 minimálne v bezpečnostnej triede S1  alebo ekvivalentnej či vyššej bezpečnostnej triedy podľa STN EN 1143-1.
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vonkajšie rozmery
	Výška: min. 140 cm 
Šírka: min. 40 cm 
Hĺbka: min. 35 cm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Hmotnosť
	Max 350 kg
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Systém zamykania
	Kľúčový zámok  
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Počet kľúčov 
	Minimálne 2 
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Počet políc 
	Minimálne 3
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Umiestnenie pre dlhé zbrane
	Minimálne pre 3 ks

	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Výrobca a typové označenie
	(doplní uchádzač)

	Link/webový odkaz na produkt + obrázok, 
	(doplní uchádzač)
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      1     Opis predmetu zákazky     1.1   Predmetom zákazky je  „Dodanie trezorov na dokumenty a trezorov na zbrane s bezpečnostnou  certifikáciou NBÚ“         Podrobná špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1  -   Technická špecifikácia predmetu zákazky.     Súčasťou ceny  predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:   -   doprava do miesta dodania, vyloženie,   -   inštalácia,   -   odovzdanie dokumentácie  –   návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy.     1. 2   Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť  recyklovaný, repasovaný, renovovaný.       1. 3   Miesta dodania:      Sklad MV SR, Potočná 11, Limbach     Sklad MV SR, Košická 47, Bratislava   Sklad MV SR, Vápencová 36, Bratislava   CP TT  -   Priemyselná 7, 917 02 Trnava   CP TN  -   Jilemnického 1, 91101 Trenčín     CP NR  -   Železničiarska 1515, 949 01 Nitra   CP ZA  -   Bánovská cesta 8111, Žilina  –   Bánová   CP BB  -   Ústredné sklady MV SR, Príboj 560 Slovenská Ľupča   CP PO  -   Budovateľská 51/A, 080 01     Prešov   CP KE  -   Rampová 7, 040 81 Košice      

Požadovaná minimálna technická špecifikácia,  parametre a funkcionality  Vlastný návrh plnenia   (doplní uchádzač)   Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného  predmetu zákazky  -   výrobcu, typové označenie a technické  parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty  uviesť jej skutočnú hodnotu  

Položka č. 1  –   Trezor malý  Uchádzač uvedie presnú  hodnotu, resp. údaj (číslom  a/alebo slovom)  Uchádzač  uvedie  „áno/nie“  

Množstvo  90 ks  

Bezpečnosť  Trezor musí byť certifikovaný  podľa STN EN 1143 - 1  minimálne v bezpečnostnej  triede  1   a súčasne musí mať  c ertifikovaný mechanický  zábranný prostriedok podľa  požiadaviek NBÚ SR pre  stupeň utajenia TAJNÉ  (kategória 3/T alebo  ekvivalent)  (Doplní  uchádzač)  N/A  

Vonkajšie rozmery  Výška: min. 6 0   cm   Šírka: min. 4 0   cm   Hĺbka: min. 4 0   cm  (Doplní uchádzač)  N/A  

Hmotnosť  Minimálne 90 kg  (Doplní uchádzač)  N/A  

Vnútorný o bjem   Minimálne 80 l  (Doplní uchádzač)  N/A  

Systém zamykania  Kľúčový zámok a  mechanický  kombinačný zámok alebo  alternatíva  (Doplní uchádzač)  N/A  

Počet kľúčov   Minimálne 2 ks  (Doplní uchádzač)  N/A  

