Opis predmetu zákazky

1.1 Názov predmetu zákazky „Klimatizačné zariadenia pre útvary MV SR 2026/2027“

1.2 Predmetom zákazky je obstaranie klimatizačných jednotiek bez montáže pre potreby MV SR. 
	Podrobná špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:
-	doprava do miesta dodania, vyloženie,
-	odovzdanie dokumentácie – návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy.

1.3	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
[bookmark: _GoBack]	
1.4	Miesta dodania a lehota dodania predmetu zákazky: 

Sklad MV SR, Potočná 11, Limbach 
Sklad MV SR, Košická 47, Bratislava
Sklad MV SR, Vápencová 36, Bratislava
CP TT - Priemyselná 7, 917 02 Trnava
CP TN - Jilemnického 1, 91101 Trenčín 
CP NR - Železničiarska 1515, 949 01 Nitra
CP ZA - Bánovská cesta 8111, Žilina – Bánová
CP BB - Ústredné sklady MV SR, Príboj 560 Slovenská Ľupča
CP PO - Budovateľská 51/A, 080 01  Prešov
CP KE - Rampová 7, 040 81 Košice

Termín dodania do 20 dní odo dňa doručenia objednávky.

1.5 	Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača
	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – Nástenné klimatizačné zariadenie 1  
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) 
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 150 ks
	
	

	Výkon   
	Min 2,5 kW
	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A 
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
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	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2 – Nástenné klimatizačné zariadenie 2
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 150 ks
	
	

	Výkon   
	Min 3,5 kW
	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca 
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 3 – Nástenné klimatizačné zariadenie  3 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 50 ks
	
	

	Výkon   
	Min. 5 kW
	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A 
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	







	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 4 – Nástenné klimatizačné zariadenie 4
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	5 ks
	
	

	Výkon
	min. 7 kW

	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná a vonkajšia
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	Min. 6,4
	
	N/A

	Energetická trieda  
	Min. A +
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 5 – Nástenné klimatizačné zariadenie 5
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	10  ks
	
	

	Výkon
	min. 9,5 kW

	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná a vonkajšia
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	Min. 6,4
	
	N/A

	Energetická trieda  
	Min. A ++
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 6 – Nástenné klimatizačné zariadenie 6
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 10 ks
	
	

	Výkon
	Min. 12,1 kW

	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná a vonkajšia
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	Min. 6,4
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	

	Položka č. 7 – Nástenné klimatizačné zariadenie 7
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 10 ks
	
	

	Výkon
	Min. 13,4 kW

	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	Min. 6,4
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 8 – Multisplit klimatizačná vonkajšia jednotka 2 miestnosti
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 30 ks
	
	

	Výkon
	5 kW  – 5,6 kW 

	
	N/A

	Druh 
	Multisplit
	N/A
	

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vonkajšia jednotka na ovládanie 2 vnútorných jednotiek. Vonkajší multisplit musí byť kompatibilný s položkami č. 10 a č. 11 – vnútorné jednotky.
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A 
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 9 –  Multisplit klimatizačná vonkajšia jednotka 3 miestnosti
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 30 ks
	
	

	Výkon
	7 kW – 8,5 kW

	
	N/A

	Druh 
	Multisplit
	N/A
	

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vonkajšia jednotka na ovládanie 3 vnútorných jednotiek. Vonkajší multisplit musí byť kompatibilný s položkami č. 10 a č. 11 – vnútorné jednotky.
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A 
	
	

	Chladivo 
	R32
	
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	




	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 10 – Multisplit klimatizačná vnútorná jednotka 1
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	90  ks
	
	

	Výkon
	2,5  kW  – 2,7 kW

	
	N/A

	Druh 
	Multisplit
	N/A
	

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná jednotka prislúchajúca k vonkajšej jednotke. Položka č. 6 musí byť kompatibilná s položkami č. 8 a č. 9.
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A 
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 11 – Multisplit klimatizačná vnútorná jednotka 2
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 60 ks
	
	

	Výkon
	Min. 3,5 kW

	
	N/A

	Druh 
	Multisplit
	N/A
	

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná jednotka prislúchajúca k vonkajšej jednotke. Položka č. 7 musí byť kompatibilná s položkami č. 8 a č. 9.
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania 
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A 
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 12 – Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č. 1
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 10 ks
	
	

	Výkon   
	Min 3,5 kW
	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná s panelom a a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	-Možnosť chladenia aj vykurovania 
-Ohrievač kondenzátu a kompresora
-Vstavané čerpadlo kondenzátu
-Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow
	N/A
	

	Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky
	245mm
	
	N/A

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	min. 6,2 
	
	N/A

	Energetická trieda  
	Min. A+
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 13 –  Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č.2 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 10 ks
	
	

	Výkon   
	Min 5,3 kW
	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	-Možnosť chladenia aj vykurovania 
-Ohrievač kondenzátu a kompresora
-Vstavané čerpadlo kondenzátu
-Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow
	N/A
	

	Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky
	245 mm
	
	N/A

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	min. 6,2
	
	N/A

	Energetická trieda  
	Min. A+
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 14 –  Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č.3 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 2 ks
	
	

	Výkon   
	Min. 7 kW
	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	-Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka 
	N/A
	

	Vlastnosti 
	-Možnosť chladenia aj vykurovania 
-Ohrievač kondenzátu a kompresora
-Vstavané čerpadlo kondenzátu
-Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow
	N/A
	

	Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky
	245 mm
	
	N/A

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	6,2
	
	N/A

	Energetická trieda  
	Min. A+
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	






	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 15 –  Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č.4 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 2 ks
	
	

	Výkon
	min. 10,55 kW

	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	-Možnosť chladenia aj vykurovania 
-Ohrievač kondenzátu a kompresora
-Vstavané čerpadlo kondenzátu
-Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow
	N/A
	

	Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky
	245 mm
	
	N/A

	Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER)
	6,2
	
	N/A

	Energetická trieda  
	Min. A+
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	



	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 16  Nástenné klimatizačné zariadenie bezprievanová

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 5 ks 
	
	

	Výkon   
	2,5 kW – 2,8 kW
	
	N/A

	Zloženie klimatizačného zariadenia 
	Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka
	N/A
	

	Vlastnosti 
	Možnosť chladenia aj vykurovania
	N/A
	

	Energetická trieda  
	Min. A
	
	N/A

	Špecifikácia:
	Bezprievanová
	
	N/A

	Chladivo 
	R32
	N/A
	

	Súčasť klimatizácie 
	Diaľkový ovládač 
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Odkaz na internetovú stránku
	












