CENOVÁ PONUKA K URČENIU PHZ
Zákazka: Obstaranie poľnohospodárskej techniky do vinohradu – BYSTRÍK, s.r.o. 


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Email:
	

	Telefón:
	



A) VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:
Na základe Vášho oslovenia na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Obstaranie poľnohospodárskej techniky do vinohradu – BYSTRÍK, s.r.o.“, Vám predkladám cenovú ponuku.

Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V .................................................., dňa ...........................................................




-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka


1. Technická špecifikácia a jednotkové ceny**:

Logický celok č. 1 – Ťahaný zberač hrozna*

	

	Položka
	Požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkaný parameter **

	Pracovná šírka v medziradí 
	Min. 1,70 m
	

	Celková šírka
	Max. 2,50 m
	

	2 hnacie kolesá – hydrostatický prevod 
	Áno
	

	Hydraulické motory kolies so zmenou smeru
	Áno
	

	Nezávislá hydraulická jednotka
	Áno
	

	Parkovacie brzdy
	Áno
	

	Detekcia stĺpikov
	Áno
	

	Súprava magnetov
	Áno
	

	Multifunkčný joystick
	Áno
	

	Nastavenie parametrov zberu dotykovým displayom
	Áno
	

	Počítadlo hektárov
	Áno
	

	Indikátor naplnenia zásobníkov
	Áno
	

	Vyrovnávanie bočného sklonu
	Áno
	

	Výškové zarážky + detekcia terénu
	Áno
	

	Automatické centrovanie v riadku
	Áno
	

	Zadná kamera + nočné videnie
	Áno
	

	Hydraulické nastavenie zovretia
	Áno
	

	Počet strásadiel
	Min. 5 párov
	

	Triediace dopravníky z nerezovej ocele
	Áno
	

	Spätný chod dopravníkov
	Áno
	

	Selektívny zber: lineárne odstopkovače + triediace stoly
	Áno
	

	Pár vrchných ventilátorov
	Áno
	

	Vibračný sklz
	Áno
	

	Rozmetadlo triediacich stolov
	Áno
	

	Skupinové mazanie systému trasenia
	Áno
	

	Výsypná výška
	Min. 2,5 – max.  3,5 m
	

	Nerezové zásobníky 
	Objem spolu min. 3000 
	

	Šnekové šróby
	1
	

	Telemetria
	Áno
	

	Váženie hrozna v zásobníkoch počas zberu
	Áno
	


	Názov ponúkaného vozidla:

	

	Obchodné meno výrobcu:
	

	Cena za kus bez DPH v EUR
	

	Cena spolu bez DPH v EUR
	


*Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
** Doplňte ÁNO/NIE/parameter

Logický celok č. 2 – Paletizačné vidly* 

	

	Položka
	Požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkaný parameter **

	Pripojenie k traktoru pomocou 3-bodového závesu kat. II
	Áno
	

	Konštrukcia - Traktorový hydraulický vysokozdvižný vozík
	Áno
	

	Nosnosť 
	Min. 1600 kg 
	

	Maximálna výška zdvihu
	Min. 2500 mm
	

	Hydraulické funkcie (pohyby)
	Min. 3 funkcie – vertikálny zdvih, naklápanie, bočný posun
	


	Názov ponúkaného typu:

	

	Obchodné meno výrobcu:
	

	Cena za kus bez DPH v EUR
	

	Cena spolu bez DPH v EUR
	


*Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
** Doplňte ÁNO/NIE/parameter

Logický celok č. 3 – Traktorový príves* 

	

	Položka
	Požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkaný parameter **

	Celková hmotnosť
	Max. 5500kg
	

	Nosnosť
	Min. 3500 kg
	

	Sklápanie na 3 strany
	Áno
	

	Oko závesu - priemer
	Min. 40 mm
	

	Vlečka schválená na pohyb po verejných komunikáciách s možnosťou prihlásenia na ŠPZ
	Áno
	

	Cestovná rýchlosť
	Min. 30 km/h
	


	Názov ponúkaného typu:

	

	Obchodné meno výrobcu:
	

	Cena za kus bez DPH v EUR
	

	Cena spolu bez DPH v EUR
	


*Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
** Doplňte ÁNO/NIE/parameter

Logický celok č. 4 – Orezávač vinohradu* 

	

	Položka
	Požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkaný parameter **

	[bookmark: _Hlk238644459]Uchytenie do 3-bodového závesu traktora
	Áno
	

	Pracovný záber vertikálny
	Min. 1700 mm
	

	Pracovný záber horizontálny
	Min. 650 mm
	

	Hydraulický zdvih
	Min. 700 mm
	

	Hydraulický bočný posuv
	Min. 600 mm
	

	Hydraulický náklon
	Min. +/- 15°
	

	Odkladací stojan
	Áno
	


	Názov ponúkaného typu:

	

	Obchodné meno výrobcu:
	

	Cena za kus bez DPH v EUR
	

	Cena spolu bez DPH v EUR
	


*Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
** Doplňte ÁNO/NIE/parameter



Sumarizácia cenovej ponuky *:

	Logický celok
	Názov položky
	Počet
	Jednotková cena bez DPH
	Spolu cena v EUR bez DPH

	LC1
	Ťahaný zberač hrozna
	1 ks
	
	 

	LC2
	Paletizačné vidly
	1 ks
	
	

	LC3
	Traktorový príves
	1 ks
	
	

	LC4
	Orezávač vinohradu
	1 ks
	
	

	Celková cena spolu v EUR bez DPH za ponuku:
	


* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!



V .................................................., dňa ...........................................................





-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka

CENOVÁ   PONUKA   K   URČENIU   PHZ   Zákazka:   Obstaranie   poľnohospodárskej   techniky   do   vinohradu   –   BYSTRÍK,   s.r.o.         A)   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:    

Obchodný názov:   

Sídlo:   

Kontaktná adresa   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:   

Štatutárny zástupca:   

Email:   

Telefón:   

  B)   VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:   Na základe Vášho oslovenia na predloženie cenovej ponuky k   určeniu predpokladanej hodnoty  zákazky s   názvom „ Obstaranie poľnohospodárskej techniky do vinohradu  –   BYSTRÍK, s.r.o. “,  Vám predkladám cenovú ponuku.     Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v   danom  mieste a   čase.         V .................................................., dňa ...........................................................           -----------------------------------------------------                       podpis + pečiatka      

