CENOVÁ PONUKA K URČENIU PHZ
Zákazka: Obstaranie strojov a techniky pre spoločnosť TAJNA s.r.o.


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Email:
	

	Telefón:
	



A) VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

Na základe Vášho oslovenia  na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Obstaranie strojov a techniky pre spoločnosť TAJNA s.r.o.“, ktoré som prebral/a emailom dňa ................ Vám predkladám cenovú ponuku.

Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


V .................................................., dňa ...........................................................




-----------------------------------------------------

                   podpis + pečiatka



1. Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

[bookmark: _Hlk117570479]Predmetom zákazky je obstaranie spolu s dodávkou a zaškolením obsluhy. Obstarávame nasledovné logické celky:
- Ťahaný zberač hrozna 1 ks
- Postrekovač 1 ks

Uchádzač môže v rámci svojej ponuky predložiť cenovú ponuku na jeden, ale aj na viacero logických celkov. V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke bude naceňovať viacero logických celkov, nie je potrebné, aby predkladal cenovú ponuku na každý logický celok osobitne.

„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým častiam (LC), na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“


Logický celok č. 1: 
	1) Ťahaný zberač hrozna – 1ks


	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia


	P.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
áno/nie/parameter

	1.
	Pracovná šírka v medziradí 
	min. 1,70 m
	Uveďte parameter:


	2.
	Celková šírka
	max. 2,50 m
	Uveďte parameter:


	3.
	2 hnacie kolesá – hydrostatický prevod 
	Áno
	

	4.
	Hydraulické motory kolies so zmenou smeru
	Áno
	


	5. 
	Nezávislá hydraulická jednotka
	Áno
	

	6.
	Parkovacie brzdy
	Áno
	

	7.
	Detekcia stĺpikov
	Áno
	

	8.
	Súprava magnetov
	Áno
	

	9.
	Multifunkčný joystick
	Áno
	


	10.
	Nastavenie parametrov zberu dotykovým displayom
	Áno
	

	11.
	Počítadlo hektárov
	Áno
	

	12.
	Indikátor naplnenia zásobníkov
	Áno
	


	13.
	Vyrovnávanie bočného sklonu
	Áno
	

	14.
	Výškové zarážky + detekcia terénu
	Áno
	

	15.
	Automatické centrovanie v riadku
	Áno
	

	16.
	Zadná kamera + nočné videnie
	Áno
	

	18.
	Hydraulické nastavenie zovretia
	Áno
	

	19.
	Počet strásadiel
	min. 5 párov
	Uveďte parameter:


	20.
	Triediace dopravníky z nerezovej ocele
	Áno
	

	21.
	Spätný chod dopravníkov
	Áno
	

	22.
	Selektívny zber: lineárne odstopkovače + triediace stoly
	Áno
	

	23.
	Pár vrchných ventilátorov
	Áno
	

	24.
	Vibračný sklz
	Áno
	

	25.
	Rozmetadlo triediacich stolov
	Áno
	

	26.
	Skupinové mazanie systému trasenia
	Áno
	

	27.
	Výsypná výška
	min. 2,5 – max.  3,5 m
	Uveďte parameter:


	28.
	Nerezové zásobníky + šnekové šróby 
	objem spolu min. 3000 l
	Uveďte parameter:


	29.
	Dynamické váženie
	Áno
	

	30.
	Telemetria
	Áno
	


	
	Množstvo 
	Jednotková cena bez DPH
	Cena spolu bez DPH

	Ťahaný zberač hrozna 
	1 ks
	
	

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte






Logický celok č. 2
	3) Postrekovač  – 1 ks 

	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	P.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
áno/nie/parameter

	1.
	Manévrovateľnosť
	Polomer natáčania/otáčania min. 220º
	Uveďte parameter:


	2.
	Polyetylénová nádrž s vysokou hustotou
	Áno
	

	3.
	Ventilátor
	Áno
	

	4.
	Turbína vysokotlaková z oceľového plechu 
	Áno
	

	5. 
	4 motorizované elektroventily
	Áno
	

	6.
	Kĺbový hriadeľ
	Áno
	

	7.
	Systém s variabilnou geometriou – elektrohydraulické diaľkové otvárania ramien, nastavenie pracovnej výšky, a prispôsobenie šírke riadkov
	Áno
	

	8.
	Elektronický počítač pre automatické riadenie dávkovania postreku 
	Áno
	

	9.
	Elektrostatický systém pre kladné nabíjanie prúdu postrekovanej kvapaliny
	Áno
	

	10.
	Trojriadková verzia
	Áno

	

	11
	
Určený pre medziradia od 2,0 do 2,5 metra
	Áno

	

	12.
	
Zápis do zoznamu platných aplikačných prostriedkov UKSUP + TO 

	Áno

	

	13.
	Vysokotlaková sada s nízkoúletovými dýzami (tryskami)
	Áno

	

	14.
	Vysokotlaková sada umožňujúca pracovať postrekovaču pri vyšších prevádzkových tlakoch
	Áno
	

	
	
	
	

	
	Množstvo
	Jednotková cena bez DPH
	Cena spolu bez DPH

	Postrekovač
	1 ks
	
	

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte

Sumarizácia cenovej ponuky:

	„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým častiam, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!*


	Názov technologického zariadenia:
	Jednotková cena       bez DPH
	Počet kusov 
	Cena celkom za položku bez DPH

	LC 1 - Ťahaný zberač hrozna
	
	1
	

	LC 2 - Postrekovač

	
	1
	

	
Celková cena bez DPH
	

	
DPH
	

	
Celková cena s DPH
	








V .................................................., dňa ...........................................................





---------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka
