CENOVÁ PONUKA K URČENIU PHZ
Zákazka: Investície do zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie a digitalizácie spoločnosti MPconnect s.r.o.


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:
CANDIDATE IDENTIFICATION INFORMATION:

	Obchodný názov:
Trade name
	

	Sídlo:
Adress
	

	Kontaktná adresa
Contact adress

	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
Vat number


	

	Štatutárny zástupca:
Legal representative:
	

	Email:
	

	Telefón:
Telephone
	



A) VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:
A) CANDIDATE STATEMENT:

Na základe Vášho oslovenia  na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Investície do zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie a digitalizácie spoločnosti MPconnect s.r.o.“, ktoré som prebral/a dňa .................. Vám predkladám cenovú ponuku.
Based on your request to submit a price offer to determine the estimated value of the contract entitled "Investments to increase the use of renewable energy sources and digitalization at MPconnect s.r.o.", which I took over on ............... ... I am presenting you with a price offer

Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
At the same time, I declare that the submitted price offer corresponds to the prices usual at the given place and time.





V .................................................., dňa ...........................................................
In                                                    date



-----------------------------------------------------

                   podpis + pečiatka
                    signature+stamp



















Technická špecifikácia a jednotkové ceny:
Technical specification and unit prices:

Logický celok č. 1: LED svetlá*
Logical unit no. 1: LED lights *

	Technický údaj - požadovaný parameter
Technical data - required parameter
	Technický údaj - požadovaný parameter **
Technical data - required parameter **

	Základná výbava:
Basic equipment:

	Štyri nezávisle ovládateľné kanály: červený, zelený, modrý a ďaleký červený
Four independently controllable channels: red, green, blue and far-red
	ÁNO/NIE
YES/NO

	Ovládanie stmievania
Dimming control
	ÁNO/NIE
YES/NO

	Tok fotónov od  4500 µmol/s
Typical photon flux from 4500 µmol/s
	

	Príkon min. 1200 W
Power consumption min. 1200 W
	

	Účinnosť min. 3,6 µmol/J
Efficacy min. 3.6 µmol / J
	

	
	

	Minimálna intenzita osvetlenia min. 270 µmol/m2/s
Minimum light level min. 270 µmol/m2/s
	

	Počet distribučných panelov 8ks :
· Každý rozvádzač obsahuje:
· 1× hlavný prúdový chránič 30mA 
· 1× prepäťovú ochranu 
· 1× časť s ističmi 
· 1× časť so stýkačmi a trojfázovým monitorovacím relé
Nummber of distribution panels 8pcs :
· Each panel consist of – 
· 1 Main earth leak switch
·  1 Surge protection device (overvoltage protection) 
· 1 Part with the automatic fuses 
· 1 Part with the contactors and 3 phase monitoring relay
	

	Dodávka káblových spojov medzi LED a distribučným panelom
Delivery of the cables for connection between the distribution panels and the fixtures
	

	Funkčné kroky 50% / 100%
Switching steps 50% / 100%
	

	
	Množstvo
Quantity
	Jednotková cena bez DPH
Unit price without VAT
	Cena spolu bez DPH 
Total price without VAT

	LED svetlá 
LED lights 
	 600 ks
600 pcs
	
	

	Výrobca***
Manufacturer ***
	

	Typové označenie***
Type designation ***
	


* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia
** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device
*** doplňte/fill in

Logický celok č. 2: Robotický paletový vozík *
Logical unit no. 2: Robotic pallet truck*

	Technický údaj - požadovaný parameter
Technical data - required parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkané parametre **
Fulfillment of the condition / Offered parameters **

	Základná výbava:
Basic equipment:

	
	

	Užitočné zaťaženie min. 1000 kg
Rated load min. 1000 kg
	

	Automatické vyhýbanie sa prekážkam s 360; detekciou
	Áno/Nie
Yes/No

	Max rýchlosť min. 1,3 m/s
Max speed min. 1,3 m/s
	

	Elektrický pohon
Electric drive
	Áno/Nie
Yes/No

	Automatické nabíjanie
Automatic charging
	Áno/Nie
Yes/No

	Smer jazdy: dopredu, dozadu, rotácia na mieste
Direction of drive: forward, backward, on the spot rotation
	Áno/Nie
Yes/No

	Manipulácia zo zeme
Manipulation from the ground
	Áno/Nie
Yes/No

	Podpora európskych paletových štandardov
Supporting Euro pallet standards
	Áno/Nie
Yes/No

	
	Množstvo 
Quantity
	Jednotková cena bez DPH
Unit price without VAT
	Cena spolu bez DPH
Total price without VAT

	Robotický paletový vozík
Robotic pallet truck
	2 ks
2 pcs
	
	

	Výrobca***
Manufacturer ***
	

	Typové označenie***
Type designation ***
	


* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia
** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device
*** doplňte/fill in

Logický celok č. 3: Robotický postrekovač *
Logical unit no. 3: Robotic sprayer*

	Technický údaj - požadovaný parameter
Technical data - required parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkané parametre **
Fulfillment of the condition / Offered parameters **

	Základná výbava:
Basic equipment:

	
	

	Elektrický pohon
Electric drive
	Áno/Nie
Yes/No

	Inteligentná navigácia
Intelligent Navigation
	Áno/Nie
Yes/No

	Precízne postrekovanie
Precision spraying
	Áno/Nie
Yes/No

	Kapacita nádrže min. 200 l
Tank capacity min. 200 l
	

	Prietok min. 15 l/min
Flow rate min. 15 l/min.
	

	Veľkosť kvamiek max. 200 µm
Droplet size max. 200 µm
	

	Horizontálny dosah na jednu stranu min. 5 m
Hrizontal range per side min. 5 m
	

	Výdrž batérie min. 6 hodín nepretržitej prevádzky
Battery life of at least 6 hours of continuous operation
	

	
	Množstvo 
Quantity
	Jednotková cena bez DPH
Unit price without VAT
	Cena spolu bez DPH
Total price without VAT

	Robotický postrekovač
Robotic sprayer
	2 ks
2 pcs
	
	

	Výrobca***
Manufacturer ***
	

	Typové označenie***
Type designation ***
	


* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia
** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device
*** doplňte/fill in

Logický celok č. 4: Baterky *
Logical unit no. 4: Batteries *

	Technický údaj - požadovaný parameter
Technical data - required parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkané parametre **
Fulfillment of the condition / Offered parameters **

	Základná výbava:
Basic equipment:

	
	

	Výkon 125 kW
Performance 152 kW
	Áno/Nie
Yes/No

	Kapacita min. 260 kWh
Capacity min. 260 kWh
	

	Typ článkov LiFePO4
Byttery types LiFePO4
	Áno/Nie
Yes/No

	Životnosť min. 6000 cyklov
Service life of at least 6000 cycles
	

	Inteligentný energetický kontrolér
Smart energy controller
	Áno/Nie
Yes/No

	Rozvádzač
Distribution board
	

	Transformátor
Transformer
	

	Elektroinštalácia, zapojenie a osadenie rozvádzača, transformátora
Electrical installation, wiring and mounting of the distribution board and transformer
	Áno/Nie
Yes/No

	Konfigurácia a spustenie
Configuration and startup
	Áno/Nie
Yes/No

	Doprava
Transport
	Áno/Nie
Yes/No

	
	Množstvo 
Quantity
	Jednotková cena bez DPH
Unit price without VAT
	Cena spolu bez DPH
Total price without VAT

	Baterky
Batteries
	2 ks
2 pcs
	
	

	Výrobca***
Manufacturer ***
	

	Typové označenie***
Type designation ***
	


* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!
* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia
** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device
*** doplňte/fill in

V prílohe výzvy Vám predkladáme Projektovú dokumentáciu Akumulácia prebytkov výroby FVE do batériového systému ako podklad k naceneniu logického celku č. 4 Baterky.

Attached to the call for proposals, we are providing the project documentation for the "Storage of PV Surplus Energy in a Battery System" as a basis for pricing Logical Unit No. 4 (Batteries).


Sumarizácia cenovej ponuky *:
Bid summary *:

	P.č.
	Názov položky
Item name
	Počet
PCS
	Jednotková cena bez DPH
Unit price without VAT
	Spolu cena v EUR bez DPH
Total price in EUR without VAT 

	1.
	LED svetlá 
LED lights 
	600 ks
600 pcs
	
	 

	2.
	Robotický paletový vozík
Robotic pallet truck
	2 ks
2 pcs
	
	

	3.
	Robotický postrekovač
Robotic sprayer
	2ks
2 pcs
	
	

	4.
	Baterky
Batteries
	2 ks
2 pcs
	
	




* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!*
* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!


Ak sa v týchto súťažných podkladoch alebo v ich prílohách uvádza konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, umožňuje sa uchádzačom predloženie ekvivalentného plnenia s porovnateľnými alebo lepšími technickými, funkčnými a kvalitatívnymi parametrami.

If these tender documents or their annexes specify a particular manufacturer, production process, brand, patent, type, country, region, or place of origin or production, tenderers are permitted to submit an equivalent solution with comparable or superior technical, functional, and quality parameters.



V .................................................., dňa ...........................................................
In                                                    date




---------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka
                      signature+stamp

CENOVÁ   PONUKA   K   URČENIU   PHZ   Zákazka:   Investície   do   zvýšeni a   využívania   obnoviteľných   zdrojov   energie   a   digitalizáci e   spoločnosti   MPconnect   s.r.o.       IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:   CANDIDATE IDENTIFICATION INFORMATION:    

Obchodný názov:   Trade name   

Sídlo:   Adress   

Kontaktná adresa   Contact adress     

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:   Vat number       

Štatutárny zástupca:   Legal  representative:   

Email:   

Telefón:   Telephone   

  A)   VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:   A) CANDIDATE STATEMENT:     Na základe  Vášho oslovenia    na predloženie cenovej ponuky k   určeniu predpokladanej hodnoty  zákazk y   s   názvom  „ Investície  do   zvýšeni a   využívania  obnoviteľných zdrojov energie   a  digitalizáci e   spoločnosti MPconnect s.r.o. “ , ktor é   som prebral /a   dňa   ..................   Vám  predkladám cenovú ponuku .   Based on your request to submit a price offer to determine the estimated value of the contract  entitled " Investments  to increase the use of renewable energy sources and digitalization at   MPconnect s.r.o. ", which I took over on  ............... ...   I am presenting you with a price offer  

