Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria

Názov: Dodanie chladiarenského a mobilného prezentačno-degustačného vozidla
Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

	Zariadenie
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	CHLADIARENSKÉ AUTO
	Typ vozidla
	Kompaktné úžitkové motorové vozidlo s chladiarenskou úpravou - áno
	Áno/nie

	
	Stav vozidla
	Nové, nepoužívané - áno
	Áno/nie

	
	Celková hmotnosť vozidla
	Max. 3 500 kg
	..... kg

	
	Vodičské oprávnenie
	Skupina B - áno
	Áno/nie

	
	Počet miest na sedenie
	Min. 2
	......

	
	Počet bočných dverí nákladového priestoru
	Min. 1
	......

	
	Zadný prístup do nákladového priestoru
	Áno
	Áno/nie

	
	Motor
	Spaľovací, elektrický alebo technicky ekvivalentné riešenie
	.......

	
	Výkon motora
	Min. 70 kW
	......kW

	
	Klimatizácia kabíny
	Áno
	Áno/nie

	
	Bezpečnostné systémy
	ABS, ESC alebo technicky ekvivalentné
	......

	
	Parkovací asistenčný systém
	Parkovacie senzory alebo cúvacia kamera - áno
	Áno/nie

	
	Nákladový priestor
	Samostatný, tepelne izolovaný a aktívne chladený - áno
	Áno/nie

	
	Využiteľná nosnosť vozidla
	Min. 800 kg
	....kg

	
	Využiteľnosť nákladového priestoru
	Usporiadanie umožňujúce bezpečnú prepravu min. 12 KEG sudov 
	Usporiadanie umožňujúce bezpečnú prepravu ..... KEG sudov

	
	Chladiarenská jednotka
	Áno
	Áno/nie

	
	Aktívne chladenie počas jazdy
	Áno
	Áno/nie

	
	Teplotný rozsah nákladového priestoru
	Min. +2 °C až +8 °C alebo širší
	..... °C

	
	Regulácia teploty
	Áno
	Áno/nie

	
	Zobrazenie aktuálnej teploty
	Áno
	Áno/nie

	
	Monitoring/záznam teploty
	Áno
	Áno/nie

	
	Tepelná izolácia nákladového priestoru
	Steny, strop, podlaha a dvere - áno
	Áno/nie

	
	Vnútorný povrch nákladového priestoru
	Hladký, umývateľný, odolný proti vlhkosti - áno
	Áno/nie

	
	Podlaha
	Protišmyková, vodoodolná a ľahko umývateľná - áno
	Áno/nie

	
	Vnútorné osvetlenie
	Áno
	Áno/nie

	
	Kotviace prvky na zabezpečenie nákladu
	Áno
	Áno/nie

	
	Vhodnosť na prepravu KEG sudov
	Áno
	Áno/nie

	
	Vhodnosť na prepravu nápojov vo fľašiach a plechovkách
	Áno
	Áno/nie

	
	Homologizácia pre cestnú premávku v EÚ
	Áno
	Áno/nie

	
	Záruka na vozidlo
	Min. 24 mesiacov
	.... mesiacov

	
	Záruka na chladiarenskú technológiu
	Min. 24 mesiacov
	.... mesiacov

	
	Záručný a pozáručný servis
	Áno
	Áno/nie

	Obchodné meno výrobcu
	

	Typové označenie
	

	Mobilné prezentačné a degustačné vozidlo sladových nealkoholických nápojov
	Typ vozidla
	Mobilné prezentačné a degustačné vozidlo - áno
	Áno/nie

	
	Účel vozidla
	Mobilná prezentácia, degustácia, výdaj a preprava nealkoholických sladových nápojov – áno  
	Áno/nie

	
	Stav vozidla
	Nové, nepoužívané - áno
	Áno/nie

	
	Celková hmotnosť vozidla
	Max. 3 500 kg
	.......kg

	
	Vodičské oprávnenie
	Skupina B - áno
	Áno/nie

	
	Konštrukcia prezentačného priestoru
	Uzavretý priestor s integrovanou prezentačnou, výdajnou a chladiacou technológiou - áno
	Áno/nie

	
	Počet samostatných výdajných stanovíšť
	Min. 2
	....

	
	Počet výdajných okien
	Min. 2
	....

	
	Usporiadanie výdajných stanovíšť
	Dve vzájomne nezávislé výdajné pracoviská - áno
	Áno/nie

	
	Počet výčapných miest
	Min. 8, rozdelených medzi dve samostatné výdajné stanovištia
	.... rozdelených medzi dve samostatné výdajné stanovištia

	
	Určenie výčapnej technológie
	Na čapovanie nealkoholických sladových nápojov z KEG sudov - áno
	Áno/nie

	
	Chladenie výčapnej technológie
	Áno
	Áno/nie

	
	Chladený priestor na KEG sudy
	Áno
	Áno/nie

	
	Kapacita chladeného priestoru
	Min. 12 KEG sudov
	..... KEG sudov

	
	Umiestnenie KEG sudov
	V chladenom priestore, prednostne priamo pod alebo v bezprostrednej blízkosti výčapných zariadení
	.......

	
	Možnosť uloženia rezervných KEG sudov
	Min. 1 rezervný vychladený KEG sud pre každé výdajné stanovište
	... rezervný vychladený KEG sud pre každé výdajné stanovište

	
	Teplotný rozsah chladiaceho priestoru
	Min. +2 °C až +8 °C alebo širší
	..... °C

	
	Regulácia teploty chladiaceho priestoru
	Áno
	Áno/nie

	
	Zobrazenie aktuálnej teploty
	Áno
	Áno/nie

	
	Tepelná izolácia chladiaceho priestoru
	Áno
	Áno/nie

	
	Chladnička na balené nápoje
	Áno
	Áno/nie

	
	Vyhotovenie chladničky na balené nápoje
	Vysoká komerčná presklená chladnička - áno
	Áno/nie

	
	Pracovná plocha
	Súvislá pracovná plocha pri výdajných stanovištiach - áno
	Áno/nie

	
	Materiál pracovnej plochy
	Potravinárska nehrdzavejúca oceľ alebo technicky ekvivalentný hygienický materiál
	.....

	
	Usporiadanie pracovnej plochy a chladiacich boxov
	Horná hrana pracovných plôch a chladiacich priestorov podľa možnosti v jednej výškovej rovine - áno
	Áno/nie

	
	Vnútorný pracovný priestor
	Usporiadanie umožňujúce súčasnú obsluhu min. 4 osôb
	Usporiadanie umožňujúce súčasnú obsluhu ... osôb

	
	Vnútorné osvetlenie
	Áno
	Áno/nie

	
	Elektrická inštalácia
	Áno
	Áno/nie

	
	Pripojenie na externý zdroj elektrickej energie
	Áno
	Áno/nie

	
	Ochrana elektrických rozvodov
	Áno
	Áno/nie

	
	Rozvod nápojových vedení
	Áno
	Áno/nie

	
	Rozvod hnacieho média pre výčap
	Áno
	Áno/nie

	
	Hygienická údržba nápojových vedení
	Áno
	Áno/nie

	
	Materiál povrchov prezentačného priestoru
	Konštrukcia umožňujúca pravidelnú sanitáciu nápojových vedení - áno
	Áno/nie

	
	Podlaha
	Hladké, umývateľné a odolné proti vlhkosti - áno
	Áno/nie

	
	Možnosť hygienického čistenia
	Protišmyková, vodoodolná a ľahko umývateľná - áno
	Áno/nie

	
	Kotviace prvky na zabezpečenie KEG sudov
	Áno
	Áno/nie

	
	Vhodnosť na prepravu KEG sudov
	Áno
	Áno/nie

	
	Vhodnosť na prepravu balených nápojov
	Áno
	Áno/nie

	
	Prezentačná funkcia vozidla
	Áno
	Áno/nie

	
	Záruka na vozidlo
	Min. 24 mesiacov
	...mesiacov

	
	Záruka na zabudovanú technológiu
	Min. 24 mesiacov
	...mesiacov

	
	Záručný a pozáručný servis
	Áno
	Áno/nie

	Obchodné meno výrobcu
	

	Typové označenie
	



Návrh na plnenie kritéria - cena
	Položka 
	Cena v EUR bez DPH
	Výška DPH v EUR pri 23 % DPH
	Cena v EUR s DPH

	1.   Chladiarenské auto – 1 ks

	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač

	2.  Mobilné prezentačné a degustačné vozidlo sladových nealkoholických nápojov – 1 ks
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač

	Spolu
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač



	
Dátum .........................a miesto  vypracovania cenovej ponuky:........................

	
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do 
predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

	
...........................................
    Pečiatka + podpis






