PRIESKUM TRHU NA STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY (PHZ) 
V súlade s metodickým usmernením riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác  pri implementácii projektových intervencií  v rámci strategického plánu SPP 2023 - 2027   

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA: 
Názov a sídlo: Obstarávateľ: TATRAPRIM s.r.o., 059 72 Vrbov 344
IČO: 36492531

NÁZOV ZÁKAZKY: Technologické zariadenia do potravinárskej výroby 

PREDMET ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do výrobnej prevádzky a elektrického vysokozdvižného vozíka na manipuláciu s bremenami vo výrobe. Obstarávateľ má záujem o dvoj-vozíkovú šokovú mrazničku, varný kotol, špirálový hnetač s pevnou diežou a univerzálny miešač – robot.

PARAMETRE, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A ROZSAH ZÁKAZKY:
Šokové mrazenie 
· 2-vozíková šoková mraznička
· možnosť zmraziť 140 kg výrobkov 
· ventilátory, ktoré generujú vysokú rýchlosť vzduchu v skladovacom priestore.
· Vlastnosti komory:
· Kryt: 1,725 ​​x 1,725 ​​x 2,3 m (v) (pracovný priestor: 1,0 x 1,6 x 2,1 m) 
· vyrobený zo 100 mm hrubých polyuretánových panelov potiahnutých na oboch stranách kyselinovzdorným plechom AlSI 304;
· Dvere: 950 x 2000 mm s nastaviteľnými pántami, vyhrievaným rámom dverí a bezpečnostným zámkom – 2 kusy;
· Podstavcový chladič v kryte z nehrdzavejúcej ocele. so zabudovanými ohrievačmi odmrazovania (elektrické odmrazovanie)
· Automatizácia chladenia;
· Ovládač 
· Spotreba energie: do 25,0 kW
· Súčasťou sú nevyhnutné stavebné úpravy spojené s inštaláciou 

Varný kotol
· so zdvihovým zariadením a dvoma nerezovými vaňami a reguláciou 
· objem kotla 400 l
· Výška max 2220 mm
· Plynový ohrev
· Sila horáka do 36 kW
· Hmotnosť kotla spolu max 600 kg

Špirálový hnetač s pevnou diežou 
· kapacita cesta min 8 a max 50kg 	          
· objem dieže 75 l
· 2 -3 rýchlosti špirály, 
· plynulý prechod
· celková dĺžka max 950 mm	
· výška 1 100 mm				
· váha max 200 kg

Univerzálny miešač (robot)
· objem kotlíka	 60 l
· plynulá regulácia s troma rýchlosťami 
· elektromechanické zdvíhanie kotlíka 			
· prevod pomocou ozubených kolies
· výstup na prídavné zariadenie - mlynček na mak
· základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík, mlynček na mak
· napätie 400 V				
· príkon max 2,8 kW				

Elektrický vysokozdvižný vozík
· výška zdvihu 2000 mm
· nosnosť 1200 kg
· celková šírka	790 mm
· celková dĺžka	1733 mm
· dĺžka vidlíc 1150 mm
· minimálna výška 90 mm
· maximálna výška 2385 mm
· rozstup vidlice vonkajšie 550 mm
· vlastná hmotnosť max. 580 kg
· konštrukčná výška 1550 mm
· elektrické ovládanie zdvihu		
· elektrické ovládanie pojazdu		
· batéria (kapacita) min. 24V/70Ah
· interná nabíjačka			

LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY: 
Ponuky je potrebné predložiť do: 30.9.2026 do 9:00 hod.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY: 
· Výhradne elektronicky. Elektronickú ponuku potenciálni dodávatelia predložia prostredníctvom systému JOSEPHINE.
· Potenciálny dodávateľ, resp. osoba poverená konať za potenciálneho dodávateľa,   vyplní priložený formulár pre cenovú ponuku a potvrdí – podpis a pečiatka.
· Sken podpísanej a opečiatkovanej ponuky nahrá do systému JOSEPHINE.
· V prípade podpisu poverenou osobou nahrá dodávateľ do systému aj sken poverenia s podpisom štatutárneho zástupcu dodávateľa.
 
V cenovej ponuke je potrebné presne identifikovať potenciálneho dodávateľa (názov, sídlo/ adresa, IČO). 
V cenovej ponuke potenciálny dodávateľ uvedie:
- názov/typ naceneného tovaru 
- ceny v EUR bez DPH 

VYSVETĽOVANIE 
V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže potenciálny dodávateľ elektronicky požiadať obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Potenciálny dodávateľ musí svoju žiadosť doručiť obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým potenciálnym dodávateľom. O doručení správy bude potenciálny dodávateľ informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu. 

Upozornenie: 
Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky. 

