Príloha č. 1 Opis a špecifikácia predmetu zákazky k RD 

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „RVO/4011/2026 Laboratórny materiál pre potreby FNsP F. D.  Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: ....................................... 
Sídlo: .........................................................
IČO: .......................................................... 

	Časť 1. Petriho miska

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Výrobca:
	

	Obchodný  názov  výrobku:
	

	Jednoznačná identifikácia výrobku – referenčné/katalógové číslo
	

	Klasifikácia ZP/IVD ZP (zaradenie do triedy –ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ)
	

	ŠÚKL kód – ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ
	

	Parameter
	

Charakteristika
	Uveďte, či tovar spĺňa
požadovaný parameter áno/nie
resp. konkrétny
údaj:

	Funkcia
	Jednorazová Petriho miska vyrobená z priehľadného plastového materiálu určená na mikrobiologické, diagnostické, laboratórne a výskumné použitie. 
	

	Rozmery

	Petriho misky musia byť kompatibilné s dávkovačom kultivačných pôd APS One
	

	
	vonkajší priemer misky: 90 mm
	

	
	výška misky - primeraná štandardnému laboratórnemu použitiu - kompatibilná s bežne používanými automatickými plničkami a inkubačnými systémami
	

	Materiál a vlastnosti
	materiál: číry zdravotne bezpečný plast (polystyrén alebo ekvivalent)
	

	
	okrúhly tvar
	

	
	konštrukcia: dvojdielna – spodná časť a viečko
	

	
	hladký transparentný povrch, bez deformácií,  optických chýb, škrabancov či textúr
	

	
	vysoká transparentnosť materiálu
	

	
	presné dosadnutie viečka
	

	
	viečko musí byť ľahko oddeliteľné
	

	
	spodný okraj misky a spodná hrana viečka musia byť navrhnuté tak, aby boli ľahko oddeliteľné,  nesmú mať ostré lisovacie výlisky, ktoré by spôsobili ich zaseknutie v podávacej veži plničky
	

	
	povrch materiálu PM musí okamžite fixovať rýchloschnúci atrament ink-jet tlačiarne, bez rozmazávania textu
	

	
	netoxický materiál bez inhibičného účinku na rast mikroorganizmov
	

	
	kompatibilita s bežnými laboratórnymi inkubačnými podmienkami
	

	
	odolnosť voči bežnej manipulácii pri laboratórnom použití
	

	
	prevedenie s vykonaným vyšším stupňom dezinfekcie kyselinou peroctovou
	

	
	balenie musí byť navrhnuté tak, aby pri dodržaní výrobcom stanovených podmienok skladovania a manipulácie zabezpečilo zachovanie deklarovaného stavu dezinfekcie výrobku až do otvorenia balenia
	

	
	určené na jednorazové použitie
	



V ..........................................., dňa .........................
									

							…………………….……………………..
						              meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
								          podpis a pečiatka uchádzača
