Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia
Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

1. Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia a kancelársky nábytok pre potreby MV SR 2026-2027 a s tým súvisiacich služieb (dodanie, vyloženie tovaru v miestach dodania).

2. Hlavný kód CPV:
30190000-7	Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Doplňujúci kód CPV:
39100000-3 	Nábytok     
39112000-0	Stoličky
39113100-8	Kreslá
39120000-9	Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice

3. S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,
· vyloženie tovaru v mieste dodania.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 

7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 

8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9. Lehota plnenia je:
Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti, dodanie predmetu zákazky bude realizované priebežne na základe objednávok do 30 dní od doručenia objednávky.

10. Miestom dodania je:
Útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
- Sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Potočná 11, Limbach
- Sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Košická 47, Bratislava
- Sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rohovce
- Sklad MV SR, Devínska Nová Ves, Vápencová 36
- Centrum podpory Bratislava - Račianska 147, Bratislava
- Centrum podpory Trnava - Priemyselná 7, Trnava
- Centrum podpory Trenčín - Jilemnického 1, Trenčín
- Centrum podpory Nitra - Železničiarska 1, Nitra
- Centrum podpory Žilina - Bánovská cesta 8111, Žilina
- Ústredné sklady MV SR, Príboj 560, Slovenská Ľupča
- Centrum podpory Prešov - ul. Budovateľská 63, Prešov 
- Centrum podpory Košice - Rampová 7, 041 81 Košice
11. Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – Záťažové kreslo pre potreby KS IZ	
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)

	Množstvo:
	 145 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. 
V prípade, že webová stránka produktu nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	

	Typ výrobku
	Ergonomická otočná kancelárska stolička na nepretržitú prevádzku
	

	Určenie
	Intenzívne používanie až 24 hodín denne, 7 dní v týždni, výslovne deklarované výrobcom, nie predajcom 
	

	Maximálna nosnosť
	Minimálne 150 kg
	

	Konštrukcia
	Stabilná päťramenná podstava s kolieskami
	

	Materiál podstavy
	Kov alebo hliníková zliatina
	

	Sedadlo
	Priedušné vyhotovenie; sieťovina alebo funkčne rovnocenný materiál
	

	Operadlo
	Vysoko ergonomické, vysoké, priedušné a ergonomicky  a výškovo tvarované
	

	Mechanizmus
	Synchrónny mechanizmus umožňujúci koordinovaný pohyb sedadla a operadla, posuv sedadla
	

	Aretácia
	Možnosť zaistenia polohy sedadla a operadla minimálne v 3 polohách
	

	Nastavenie odporu operadla
	Možnosť nastavenia odporu podľa hmotnosti používateľa
	

	Výška sedadla
	Nastaviteľná, orientačne v rozsahu minimálne 45 – 54 cm
	

	Hĺbka sedadla
	Nastaviteľná, s rozsahom minimálne 5 cm
	

	Nastavenie sklonu sedadla
	Možnosť nastavenia sklonu sedadla, samostatne alebo prostredníctvom mechanizmu
	

	Operadlo – výška
	Možnosť výškového nastavenia
	

	Bedrová opierka
	Ergonomická, výškovo nastaviteľná, s možnosťou prispôsobenia bedrovej oblasti, nastaviteľná hĺbkovo
	

	Opierka hlavy
	Súčasťou dodávky, výškovo a uhlovo nastaviteľná
	

	Podrúčky
	Výškovo nastaviteľné, s možnosťou prispôsobenia polohy a smeru opornej plochy, nastaviteľné výškovo, do šírky, hĺbky, uhla
	

	Kolieska
	Vhodné na použitie na tvrdých podlahách aj kobercových krytinách
	

	Farebné vyhotovenie
	Čierne alebo neutrálne tmavé vyhotovenie
	

	Záruka
	Minimálne 36 mesiacov
	

	Montáž
	Dodanie zmontovaného výrobku alebo dodanie s kompletným montážnym návodom
	

	Materiál
	Samonosná sieťovina
	

	Doklad o skúškach životnosti mechanizmu a konštrukcie
	podľa relevantnej normy, napríklad EN 1335
	

	Podstava
	Päťramenná, kovová alebo z hliníkovej zliatiny
	



Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.
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