**Príloha č. 4 Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | **WP- TRADE, s.r.o.** |
| Názov predmetu zákazky | **„Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií: Ručne opracované stoly z jedného kusa dreva“** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok 1:**  **Kmeňová pásová píla** | | | | | | |
|  | Názov výrobcu a typové označenie príslušenstva  doplniť | | | | | |
| **Hlavné technické údaje**  Kmeňová pásová píla | | Základné požiadavky | Plnoautomatická s upínaním guľatiny | Áno/nie |  | € |
| Śírka pásu min. 60mm | [ mm ] |  |
| Vodiace koleso s priemerom min. 800mm | [mm ] |  |
| Porez guľatiny do dĺžky min 6m | Áno/nie |  |
| Predrez | Áno/nie |  |
| Priemer porezu guľatiny min.1100mm bez otáčania | [mm ] |  |
| Digitálne odčítavanie hrúbky rezu | Áno/nie |  |
| Príkon hl. motora min. 22kw | Áno/nie |  |
| Brúska a šránkovačka pílových pásov | Áno/nie |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | | Školenie | Zaškolenie obsluhy v mieste realizácie projektu. | | Áno/nie |
| Inštalácia | Inštalácia v mieste realizácie projektu. | | Áno/nie |
| Doprava | Miesto realizácie: | | Áno/nie |
| Záruka | | 24 mesiacov | | | Áno/nie |
| Servisný zásah | | 48 hod. od nahlásenia poruchy | | | Áno/nie |

**Cena celkom bez DPH:**

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby:

**Príloha č. 4 Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | **WP- TRADE, s.r.o.** |
| Názov predmetu zákazky | **„Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií: Ručne opracované stoly z jedného kusa dreva“** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok 2:**  **CNC štvor-osý frézovací router** | | | | | | |
|  | Názov výrobcu a typové označenie príslušenstva  doplniť | | | | | |
| **Hlavné technické údaje**  CNC štvor-osý frézovací router | | Základné požiadavky | Dvojstolový typ s rozmerom každého stola min. 1,2mx2m | [ m ] |  | € |
| ATC na 8 nástrojov | Áno/nie |  |
| Chladená hriadeľ | Áno/nie |  |
| Vákuový stôl | Áno/nie |  |
| Zberač prachu | Áno/nie |  |
| Hlavný motor | Výkon min. 7,5 kW | [ kW ] |  |
| Otáčky min. 24 000/min. |  |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | | Školenie | Zaškolenie obsluhy v mieste realizácie projektu. | | Áno/nie |
| Inštalácia | Inštalácia v mieste realizácie projektu. | | Áno/nie |
| Doprava | Miesto realizácie: | | Áno/nie |
| Záruka | | 24 mesiacov | | | Áno/nie |
| Servisný zásah | | 48 hod. od nahlásenia poruchy | | | Áno/nie |

**Cena celkom bez DPH:**

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby:

**Príloha č. 4 Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | **WP- TRADE, s.r.o.** |
| Názov predmetu zákazky | **„Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií: Ručne opracované stoly z jedného kusa dreva“** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok 3:**  **Vákuová sušiareň na rezivo** | | | | | | |
|  | Názov výrobcu a typové označenie príslušenstva  doplniť | | | | | |
| **Hlavné technické údaje**  Vákuová sušiareň na rezivo | | Základné požiadavky | Dvojkomorová sušiareň s kapacitou 7m3 reziva pre každú komoru resp.[[1]](#footnote-1) | [ m3 ] |  | € |
| Jednokomorová sušiareň s kapacitou min. 14m3 objem reziva | [ m3 ] |  |
| Vlastný zdroj ohrevu | Áno/nie |  |
| Plnoautomatická | Áno/nie |  |
| Automatické vkladanie a vykladanie reziva do a zo sušiarne | Áno/nie |  |
| Automatická kontrola počas sušenia | Áno/nie |  |
| Bezdrôtové sondy | Áno/nie |  |
| Vzdialený prístup | Áno/nie |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | | Školenie | Zaškolenie obsluhy v mieste realizácie projektu. | | Áno/nie |
| Inštalácia | Inštalácia v mieste realizácie projektu. | | Áno/nie |
| Doprava | Miesto realizácie: | | Áno/nie |
| Záruka | | 24 mesiacov | | | Áno/nie |
| Servisný zásah | | 48 hod. od nahlásenia poruchy | | | Áno/nie |

**Cena celkom bez DPH:**

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO: Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby:

1. Možné naceniť/ponúknuť dvojkomorovú sušiareň s uvedenou kapacitou, resp. jednokomorovú sušiareň s uvedenou kapacitou, všetky ostatné požadované technické požiadavky/údaje sú totožné. [↑](#footnote-ref-1)