# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 13 - Kancelárske stoly a kontajnery“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11746/summary

## Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 13 je kúpa a dodanie **kancelárskych stolov** a **kontajnerov** pre zamestnancov verejného obstarávateľa. Zákazka sa radímedzi **zelené verejné obstarávanie**.

## Zoznam príslušných CPV kódov:

|  |  |
| --- | --- |
| 39100000-3 | Nábytok |

## Lehota dodania

50% z celého predmetu zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 4 týždňov** od účinnosti kúpnej zmluvy a zostávajúcu časť predmetu zákazky **do 31.10.2021**.

## Podrobný opis predmetu zákazky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Požiadavka** pre zelené verejné obstarávanie | **Preukázanie** splnenia požiadavky |
| Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať z legálnej ťažby dreva | Vyžaduje sa **certifikát FSC** o pôvode dreva alebo obdobný  ekvivalent |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Pracovný stôl (typ I)** v celkovom množstve 40ks | | |
| **Ilustračné** znázornenie |  | |
| **Špecifikácia** prestôl **(typ I)** | **Požadované rozmery**  -dĺžka: 1400mm  -šírka: 800mm  -výška: 750mm | |
|  | **Popis všeobecne**  -jednoduchý písací kancelársky stôl  -rám v tvare U  -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je  spevnená priečnou kovovou časťou  -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo  farbe pracovnej dosky  -obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** | |
|  | **Požiadavka na stolovú dosku**  -hrúbka dosky: min. 25mm  -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm  -farba: **U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear**  -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska  **Priechodka stolovej dosky**  -okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov,  vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky  -vsadená do stredu stola  **Požiadavka na čelnú dosku stola**  -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená  do podnože vo farbe pracovnej dosky  -odnímateľná | |
|  | **Požiadavka na podnož**  -kovová konštrukcia  -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami  pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm  -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm  -horizontály o priereze 50x25mm  -priečna kovová časť o priereze 50x25mm  **Osobitné plnenie**  -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia **max. 100kg** **nedôjde k ohnutiu stolovej dosky**. | |
|  | | |
| **II. Pracovný stôl (typ II)** v celkovom množstve 40ks | | |
| **Ilustračné** znázornenie |  | |
| **Špecifikácia** pre stôl **(typ II)** | **Požadované rozmery**  -dĺžka: 1600mm  -šírka: 800mm  -výška: 750mm | |
|  | **Popis všeobecne**  -jednoduchý písací kancelársky stôl  -rám v tvare U  -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je  spevnená priečnou kovovou časťou  -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo  farbe pracovnej dosky  -obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** | |
|  | **Požiadavka na stolovú dosku**  -hrúbka dosky: min. 25mm  -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm  -farba: **U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear**  -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska  **Priechodka stolovej dosky**  -okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov,  vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky  -vsadená do stredu stola  **Požiadavka na čelnú dosku stola**  -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená  do podnože vo farbe pracovnej dosky  -odnímateľná | |
|  | **Požiadavka na podnož**  -kovová konštrukcia  -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami  pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm  -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm  -horizontály o priereze 50x25mm  -priečna kovová časť o priereze 50x25mm  **Osobitné plnenie**  -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia **max. 100kg** **nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.** | |
|  | |
| **III. Kontajner uzamykateľný** v celkovom množstve 80ks | | |
| **Ilustračné** znázornenie |  | |
| **Špecifikácia** pre **kontajner** | **Požadované rozmery**  -šírka: 450mm  -hĺbka: 560mm  -výška: 650mm | |
|  | **Popis všeobecne**  -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3)  úložnými zásuvkami  -zásuvky možno vysunúť na 75%  -centrálny zámok s  dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným  systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu  viacerých zásuviek  -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm  -plastové kolieska s  brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký  povrch  -obrázok je **informatívny**, parametre **záväzné** | |
|  | **Konštrukcia korpusu a povrchová úprava**  -laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného  stola  -farba: **U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear**  -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm  -ABS hrana min. 2mm po celom obvode  -horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm | |

### Osobitné požiadavky na plnenie:

* Ponuková cena v rátane dopravy, vykládky a montáže so zapojením v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miesto dodania disponuje výťahom.
* Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
* Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
* Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
* Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
* **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list   
  a preberací protokol.