***Otázky a vysvetlenia***

***Otázka č. 90:***

Prosíme o následující vzorek dat – export ze stávajícího systému. Laskavě bychom Vás chtěli požádat o export dat pouze JEDNÉ standartní stanice (například regulační stanice), prosíme o export dat níže.

Prosíme o export Worldmapy se všemi segmenty z konfigurační databáze (SDM, ODB) pro jednu standartní stanici ve formátu Autograph II společně se schématem této stanice a seznam procesních bodů (TA) této stanice.

***Odpoveď č. 90:***

V prílohe predkladáme export regulačnej stanice RS BA Lamač – export dátových bodov, export worldmapy vrátane segmentov a screenshoty pohľadov na tieto segmenty tak ako ich vidí dispečer.

***Otázka č. 91:***

Prosíme o specifikaci, jestli mají být požadované operátorské a inženýrské stanice v provedení desktop nebo v provedení pro instalaci do racku? Ptáme se s ohledem na možnosti instalace.

Jaká je případně prosím vzdálenost mezi operátorskou stanicí a pracovištěm operátora? Ptáme se s ohledem na technologu připojení LCD ke stanici, kterou bude nutné v s ohledem na Vaší odpověď vybrat.

***Odpoveď č. 91:***

V technickej špecifikácii uvádzame: *„Kvôli zníženiu hlučnosti preferujeme umiestnenie disp. prac. staníc mimo dispečerskej sály s umiestnením monitoru, klávesnice a myši na disp. sále (prepojenie káblom v podlahe, bezdrôtové pripojenie).“*

Ak zvolíte riešenie s umiestnením dispečerských prac. staníc na sále, potom požadujeme desktopové prevedenie.

Ak zvolíte riešenie s umiestnením dispečerských prac. staníc mimo sály, potom môže byť dispečerská stanica v prevedení desktopovom alebo rackovom podľa vašej voľby.

V prípade všetkých troch dispečingov je vzdialenosť medzi dispečerským pracoviskom na sále a prípadným umiestnením dispečerskej pracovnej stanice v technickej miestnosti do 10 metrov.

V prípade všetkých troch dispečingov pri výbere rackového prevedenia disp. prac. staníc je potrebné dodať aj rack, v ktorom budú tieto zariadenia umiestnené. Oba bratislavské dispečingy zdieľajú spoločnú technickú miestnosť, teda pre Bratislavu postačuje jeden rack (samozrejme pre Košice je potrebné dodať druhý rack).

Pre administrátorské pracovné stanice požadujeme desktopové prevedenie.