**Výzva na predloženie ponuky**(ďalej len „Výzva“)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa /obstarávateľa**

Názov: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Sídlo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava

IČO: 17330190

Kontaktná osoba: Ing, Milan Hamala

E-mail: milan.hamala@marianum.sk

 ( vo@marianum.sk )

Telefón: +421 2 50 700 118

1. **Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky**

Názov zákazky : **Zariadenie pre manipuláciu s telami**

 Odkaz na zákazku: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15687/summary>

 CPV:

**Hlavný slovník:**

 33942000-5 Zariadenia na prepravu tiel

**Dodatočný kód CPV:**

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh: Tovar, služba

Elektronická aukcia: Nie

**Opis predmetu zákazky**

Dodávka zariadenia pre manipuláciu s telami MAGNUM 200 ( alebo ekvivalent):

Elektrický zdvíhač tela MAGNUM ( alebo ekvivalent) s 5 nylonovými popruhmi, nosnosť / záťaž do 200 kg, pojazd na kolieskach.

Riešenie pre presun mŕtvol pre obsluhu jednou osobou bez akejkoľvek fyzickej námahy a s absolútnou bezpečnosťou.

Profesionálny elektrický zdvíhač na prenos a prepravu mŕtvol z jednej úrovne na druhú (napríklad posteľ, pitevný stôl, stôl na prípravu mŕtvol, rakva atď.)

Veľký rozsah zdvihu 45 až 100 cm, tj. od podlahy po vysoké umývacie a pitevné stoly.

Robustná oceľová konštrukcia potiahnutá epoxidovými práškami. Je vybavený vyberateľnou a nabíjateľnou 24

V batériou. Vymeniteľný box na batérie (je možné aj priame nabíjanie).

150 zdvihov na jedno nabitie batérie. Vysoká nosnosť: až 200 kg.

Rozchod podvozku cca 69-126 cm pre lepšiu manévrovateľnosť, zabezpečenie proti prevráteniu.

Štyri otočné kolesá, z ktorých dve majú brzdy.

Všetky funkcie výťahu sa ovládajú stlačením tlačidla (diaľkové ovládanie).

Umývateľné nylonové popruhy. Spojovací systém so západkami umožňuje rýchlu manipuláciu. Odnímateľné

popruhy jednoducho zasuňte pod telo a zdvihnite, aby ste sa vyhli únavným pohybom.

Bezpečnostné funkcie:

Núdzová funkcia na mechanické spustenie bez námahy. Elektrické a mechanické núdzové spustenie.

Hmotnosť: cca 61 kg. Rozmery: približne 127 x 72 x 135 - 195 cm (D x Š x V)

Súčasťou dodávky bude technická dokumentácia, záručný list, návod na obsluhu a preberací protokol .

Verejný obstarávateľ opisuje zariadenie LIFTING TROLLEY MAGNUM (Sollevatore MAGNUM), Load (Portata) 200 kg. Parametre uvedeného výrobku slúžia ako definícia minimálnych parametrov pre ekvivalentný výrobok.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je výrobok opísaný konkrétnym výrobným označením, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Konkrétny výrobok je uvedený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku. Pri predložení ekvivalentného výrobku je potrebné doložiť odkaz na výrobcu (predajcu), odkaz na konkrétne parametre výrobku a predloženie certifikátu pre použitie výrobku v EU.

1. **Predpokladaná hodnota zákazky**

**4 075,00,00** € bez DPH

1. **Rozdelenie zákazky na časti- nie**
2. **Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:**

Prevádzka Doprava ,Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

1. **Obhliadka:**

 Obhliadka priestorov nie je potrebná

1. **Typ zmluvného vzťahu:** Objednávka s VOP
2. **Hlavné podmienky financovania :**

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov, platba na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena časti predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

1. **Podmienky účasti uchádzačov:**

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmetné tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ;

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 tejto výzvy.

1. **Komunikácia a vysvetľovania:**

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/>. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

1. **Predkladanie ponúk:**

**Lehota:** 18.11.2021 - do 10:30 hod.

**Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:**

 <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15687/summary>

Ponuka sa považuje za doručenú až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať ponuku v dostatočnom časovom predstihu. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania.

1. **Obsah žiadosti :**
2. Cenová ponuka ( príloha č. 1),
3. Splnenie podmienok účasti ( čestné vyhlásenie – v zmysle prílohy č.1)
4. Technická špecifikácia zariadenia

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“, doklady sa predkladajú vo forme naskenovaných dokumentov.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 - Cenová ponuka, návrh na plnenie kritérií, vrátane čestného prehlásenia

 Príloha č. 2 - Vzor objednávky