***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru.***

predmet VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

**„Dodanie nábytku pre Banskobystrický samosprávny kraj - interiérové vybavenie pre jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.“ (Výzva č. 22).**

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***1. PC stôl, počítačové stoly do počítačovej učebne pre jednu osobu (17 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka | mm | 900 | 1000 | - |  |
| Hĺbka | mm | 600 | 800 | - |  |
| Výška | mm | 600 | 800 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Lakovaná drevotrieska | | | | |  |
| Kovová konštrukcia | | | | |  |
| Držiak na skrinku PC | | | | |  |
| Výsuvná konštrukcia na klávesnicu | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***2. Stoličky (105 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[2]](#footnote-2)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Dĺžka | - | - | - | - |  |
| Šírka | - | - | - | - |  |
| Výška | - | - | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| Stohovateľná žiačka stolička | | | | |  |
| Materiál sedadla a opierky – lakovaná preglejka | | | | |  |
| Konštrukcia kovová | | | | |  |
| Plastové ochranné kryty na nohách | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***3. Školská lavica (44 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[3]](#footnote-3)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Šírka dosky stola | mm | 1300 | 1400 | - |  |
| Dĺžka | - | - | - | - |  |
| Výška dosky stola | mm | 760 | 820 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| dvojmiestna | | | | |  |
| kovový lakovaný rám rúrkového profilu | | | | |  |
| prevedenie dosky – lakovaná drevotriesková doska hrúbky min. 18mm | | | | |  |
| zaoblené hrany dosky | | | | |  |
| obvodová hrana ABS min. 1,8 mm | | | | |  |
| nohy stola s plastovými koncovkami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***4. Učiteľská katedra (2 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[4]](#footnote-4)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| dĺžka pracovnej dosky | mm | 1200 | 1300 | - |  |
| šírka pracovnej dosky | mm | 550 | 650 | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| kovová konštrukcia | | | | |  |
| s prednou ochrannou doskou | | | | |  |
| pracovná plocha z dreva alebo z drevotriesky s hrúbkou min. 18 mm | | | | |  |
| ABS hrana min. 1,8 mm | | | | |  |
| min. 1 uzamykateľná zásuvka | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***5. Učiteľská stolička (2 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[5]](#footnote-5)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | - | - | - | - |  |
| Šírka | - | - | - | - |  |
| Hĺbka | - | - | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| čalunená | | | | |  |
| oceľová konštrukcia | | | | |  |
| sedák a opierka z tvarovanej preglejky min. 7 vrstvovej | | | | |  |
| nohy ukončené plastovými koncovkami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***6. Stôl výškovo nastaviteľný žiacky (15 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[6]](#footnote-6)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| nastaviteľná výška stola | mm | od 670 do 1275 | - | - |  |
| dĺžka pracovnej dosky stola | cm | 160 | - | - |  |
| šírka pracovnej dosky stola | cm | 80 | - | - |  |
| nosnosť stola | kg | 100 | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| výškovo prestaviteľný stôl s elektrickým pohonom | | | | |  |
| sieťové napájanie 240 V | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***7. Kontajner (15 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[7]](#footnote-7)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Rozmer (ŠxHxV) | mm | 410x550x510 | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| kontajner k stolu min. 3 kovové zásuvky | | | | |  |
| pre žiakov | | | | |  |
| na kolieskach | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***8. Stolička konferenčná (15 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[8]](#footnote-8)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | - | - | - | - |  |
| Šírka | - | - | - | - |  |
| Hĺbka | - | - | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| pre žiakov | | | | |  |
| konferenčná stolička čalunená alebo s polstrovaným sedákom a operadlom | | | | |  |
| stohovateľná | | | | |  |
| spojovateľná vedľa seba do radu | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***9. Stôl výškovo nastaviteľný učiteľský (1ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[9]](#footnote-9)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| nastaviteľná výška stola | mm | od 670 do 1275 | - | - |  |
| dĺžka pracovnej dosky | cm | 180 | - | - |  |
| šírka pracovnej dosky | cm | 80 | - | - |  |
| nosnosť stola | kg | 100 | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| výškovo prestaviteľný stôl s elektrickým pohonom | | | | |  |
| sieťové napájanie 240 V | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***10. Kontajner k učiteľskému stolu 4 zásuvky (2 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[10]](#footnote-10)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Rozmer (ŠxHxV) | mm | 410x550x510 | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| na kolieskach | | | | |  |
| pre učiteľov | | | | |  |
| kontajner k stolu s min. 4 kovovými zásuvkami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***11. Kancelárske kreslo (1 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[11]](#footnote-11)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Nosnosť | kg | 150 | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| k učiteľskému stolu | | | | |  |
| kreslo čalúnené s podrúčkami | | | | |  |
| s kolieskami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***12. Skriňa s policami (1 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[12]](#footnote-12)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | mm | 1800 | 1900 | - |  |
| Šírka | mm | 800 | 900 | - |  |
| Hĺbka | mm | 400 | 500 | - |  |
| Polička | ks | 4 | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| otvorená skriňa s policami | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

***13. Skriňa (3 ks)***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | | | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[13]](#footnote-13)** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Výška | mm | 1800 | 1900 | - |  |
| Šírka | mm | 800 | 900 | - |  |
| Hĺbka | mm | 400 | 500 | - |  |
| Polička | ks | 4 | - | - |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | | |
| uzamykateľná skriňa dvojdverová | | | | |  |
| z laminátovej drevotriesky | | | | |  |
| Záruka min. 2 roky | | | | |  |
| Kvalitatívne parametre – 1. akosť v zmysle planých STN | | | | |  |

1. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-5)
6. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-8)
9. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-12)
13. Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“ [↑](#footnote-ref-13)