Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Vozíky a rudle**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka vozíkov a rudiel pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

**Predmet zákazky**

**Časť 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Typ materiálu** | **Počet kusov** |
| 1 | Schodisková rudla | 152 |
| 2 | Rudla | 213 |
| 3 | Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 000 kg, zdvih 2 500 mm | 22 |
| 4 | Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 500 kg, zdvih 1 600 mm | 28 |
| 5 | Paletový vozík | 89 |

**Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Priemyselná 7 Trnava  |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

***Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 2:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Množstvo****v ks** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia)** |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 152 |  |
| **1. Schodisková rudla** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\35.jpgRozmery konštrukcie:Šírka: min. 40 - max. 60 cm Výška: min. 120 - max. 130 cmNosnosť: min. 200 - max. 250 kgMateriál konštrukcie: kov Rozmery lopaty:Šírka: min. 25 - max. 42 cmDĺžka: min. 40 - max. 50 cm Priemer kolesa: min. 3 x 16 cmVšetky rotačné časti na ložiskách |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |    213 |  |
| **2. Rudla** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\36.jpgRozmery:šírka: min. 35 - max. 56 cmvýška: min. 110 - max. 140 cm Rozmery lopaty:Šírka: min. 35 - max. 42 cmDĺžka: min. 46 - max. 50 cm Nosnosť: min. 200 - max. 250 kgMateriál konštrukcie: kovPriemer kolesa: min. 250 mm  |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |   22 |  |
| **3. Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 000 kg, zdvih 2 500 mm** |  |
| Dĺžka vidlíc: od 110 cm Šírka vidlíc: od 55 cm do 60 cmMinimálna výška vidlíc: min. 8 cmCelková dĺžka: min. 160 cm - max. 170 cm Celková šírka: min. 74 cm - max. 85 cmRiaditeľné kolieskaNosnosť: min. 800 max 1000 kg Výška zdvihu: min. 2000 max. 2500 mm Typ ručný  |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  28 |  |
| **4. Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík, nosnosť do 1 500 kg, zdvih 1 600 mm**  |  |
| Dĺžka vidlíc: od 110 cm Šírka vidlíc: od 55 cm do 60 cmMinimálna výška vidlíc: min. 8 cmCelková dĺžka: min. 160 cm - max. 170 cm Celková šírka: min. 74 cm - max. 85 cmRiaditeľné kolieskaNosnosť: min. 1300 max 1500 kg Výška zdvihu: min. 1400 max. 1600 mmTyp ručný |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |   89 |  |
| **5. Paletový vozík** |  |
| C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\34.jpgNosnosť: min. 2000 kg Dĺžka vidlíc: min. 115 cm Minimálna výška vidlíc: 8 cm Maximálna výška vidlíc: 20 cm Celková dĺžka: min. 154 - max. 160 cm Celková šírka: min. 54 - max. 60 cmRiaditeľné kolieskaRiadiace kolesáMateriál: PEPriemer: min. 20 cmKolesa vo vidliciach:Materiál: PEPriemer: min. 8 cm |  |

*Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri jeho plnení:*

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.