**Sejačka na výsev medziplodín**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sejačka na výsev medziplodín – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| objem zásobníka min. 350 l |  |
| výsevné ústrojenstvo elektrické | Vyberte položku. |
| prúdenie osiva pomocou vzduchu | Vyberte položku. |
| manipulačná plošina sejačky | Vyberte položku. |
| ovládanie monitorom | Vyberte položku. |
| ISOBUS kompatibilita | Vyberte položku. |
| sada hadíc pre osivo min. 6 ks |  |
| možnosť montovania na tanierové brány | Vyberte položku. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov a typové označenie ponúkaného stroja:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Celková cena v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V       dňa**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**