Obstarávateľ:

BIOPLANT s.r.o., 95634 Ostratice 333

IČO: 31419321

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Technologické zariadenie protiľadovcovej ochrany**

**Opis predmetu zákazky:** Dodanie technologického zariadenia opory stromov, protiľadovcovej ochrany a ochrany proti škodcom.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

**Technologické zariadenie protiľadovcovej ochrany**

Oporná konštrukcia

* Oporná konštrukcia na plochu 3,5ha so šárkou radov 3,5 m a rozostupom oporných stĺpov 8m v počte 45 radov
* Min. výška stĺpov 4,5m z krájaného predpätého betónu
* Prislúchajúci počet pôdnych šróbovacích kotiev, lán a oceľ. drôtov na 3,5ha
* Min 4 vedenia oporných pozinkovaných drôtov s hrúbkou min. 2,2mm
* Priečne laná min. 5mm na prislúchajúcu plochu
* Obvodové laná s min. hrúbkou 8mm na prislchúchajúcu plochu
* Prisluchajúci spojovací a inštalačný materiál

Protiľadovcová ochrana

* Pritoľadovcová sieť s okami max. 3x9mm
* Prislúšenstvo k ukotveniu, zošitiu, zatváraniu a otváraniu protiľadovcových sietí
* Pritoľadovcová sieť musí spĺňať min .15 ročnú živostnošť proti slnečnému žiareniu

Ochrana proti škodcom

* Sieť proti škodcom po bokoch ovocného sadu s min .15 ročnou živostnošťou proti slnečnému žiareniu
* Príslušenstvo na inštaláciu siete proti škodcom po obvode sadu
* Montáž opory konštrukcie, protiľadovcovej siete, siete proti škodcom
* Transport

Dodávka zahŕňa: dopravu, montáž, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).

Obstarávateľ vyžaduje záruku 2 roky.