**PONUKA NA URČENIE PREDPOKLADANEJ**

**HODNOTY ZÁKAZKY**

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

**KOMBAJN PRE ŠRV**

zákazka obstarávaná v zmysle Výzvy č. 52/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o NFP z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 4-Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť **Špeciálna rastlinná výroba**

1. **ŽIADATEĽ:**

**Názov:** Enikő Bettesová

**Sídlo:** Zádor č. 35, 980 42 Zádor

**IČO / DIČ / IČ DPH:** 50 278 631/ 1121273890/ SK 1121273890

**Kontaktné údaje:** tel: +421 915535184

**e-**mail: eniko.bettesova@gmail.com

1. **UCHÁDAČ:**

**Názov:** .........................................................................

**Sídlo:** .........................................................................

**IČO / DIČ/ IČ DPH:** .........................................................................

**Kontaktné údaje:** tel: ..................................................

**e-**mail: ..................................................

1. **VÝROBCA A TYPOVÉ OZNAČENIE:**

..............................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnosť** |
| Maximálny výkon motora | min. 400 koní |  |
| Palivová nádrž | min. 1000 l |  |
| Nádrž AdBlue | min. 150 l |  |
| Prevodovka 4-stupňová-hydrostatický pohon | áno |  |
| Pojazdová rýchlosť | min. 30 km/hod. |  |
| Pneumatiky predné | 900/60 R 32 |  |
| Pneumatiky zadné | 600/65 R 28 |  |
| Hydraulický reverz šikmého dopravníka | áno |  |
| Tangenciálne mlátiacie ústrojenstvo s priemerom mlátiaceho bubna | min. 750 mm |  |
| Vytriasadlá 6 ks | áno |  |
| Celková plocha sít (predsito, horné a dolné sito) | min.6,5 m2 |  |
| Automatické naklápanie sitovej skrine | áno |  |
| Dvojité domlacovacie ústrojenstvo | áno |  |
| Rozmetač pliev | áno |  |
| Objem zásobníka na zrno | min. 11 000 l |  |
| Vario žacia lišta s pracovným záberom | Min. 9 m |  |
| Podvozok na žaciu lištu | áno |  |

**CENA CELKOM BEZ DPH:** ..................................................

DPH: ..................................................

**SPOLU:** ...................................................

**Dátum: Podpis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Priezvisko, meno a funkcia štat. zástupcu dodávateľa, pečiatka)*