|  |
| --- |
| **Príloha č. 1*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: ISOKMAN trading export import, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Jiráskova cesta 12, 98401 Lučenec |
| IČO zadávateľa: 36708640 |
|  |
| **Rozmetadlo maštaľného hnoja – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie s príslušenstvom:** *doplní uchádzač* |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Nosnosť | min.10 t |  |
| Celková hmotnosť | max. 19 t |  |
| Dĺžka | min. 8000 mm |  |
| Šírka | min. 2300 mm |  |
| Výška | max. 3100 mm |  |
| Výška korby od zeme | max. 1200 mm |  |
| Objem korby | min. 10 m3 |  |
| Počet náprav | 2 |  |
| Prepravná rýchlosť | 40 km/h |  |
| Rozmer pneumatík | min. 550/60 – 22,5 |  |
| Pozinkované nadstavce | min. 800 mm |  |
| Hydraulická gilotína | áno |  |
| Spodný záves K80 | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Počet kusov** | **Cena spolu** **v EUR bez DPH** |
| **Rozmetadlo maštaľného hnoja** |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH**  |  |

**Poznámky:**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača