Obstarávateľ:

**Agro Čelovce s.r.o.**

**Čelovce 65**

**991 41 Čelovce**

**IČO: 36 621 269**

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Sejačka na hustosiate plodiny**

**Predmet zákazky:** nákup stroja.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná technická špecifikácia:**

Pracovná šírka 6 m

Prepravná šírka 3 m

Dvojradový diskový systém na

spracovanie pôdy

Priemer tanierov diskového systému min. 400 mm

Dvojitý zásobník

Obsah dvojitého zásobníka 5000 l

Možnosť použiť celý obsah zásobníka

na osivo

Možnosť delenej zásoby

Systém prihnojovania

Vzdialenosť riadkov max. 15 cm

ISOBUS pripojenie stroja

Pneumatická brzdová sústava

Usporiadanie pracovných ústrojenstiev stroja:

Spracovanie pôdy-prihnojovacie kotúče-

utužovacie valce-výsevné pätky

Koľajové riadky 2 x 2 rady

Zavlačovače za výsevnými bodkami

Možnosť variabilného výsevu