**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Technológie pre ustajnenie a kŕmenie teliat** |
| ***Obstarávateľ:*** | AGROHONT DUDINCE, a.s., Viničná 404, 962 71 Dudince, IČO: 36000469 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Zariadenie na kŕmenie teliat mliečnou kŕmnou zmesou s elektrickým pojazdom**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Zariadenie na kŕmenie teliat mliečnou kŕmnou zmesou1 ks |
| 2. | Rozmery zariadenia max. š 70 cm x h 120 cm x v 130 cm |
| 3. | Celkový objem zariadenia min. 100 l |
| 4. | Zdroj 230 V/16 A |
| 5.  | Výkon ohrevu min. 3 kW |
| 6. | Rýchlosť dávkovania mlieka min. 30 l/min |
| 7. | Automatický sanitačný program |
| 8. | Výkon miešadla min. 250 W |
| 9. | Počet kolies 4 |
| 10.  | Obojsmerný elektrický pohon |
| 11. | Počet rýchlostí pohonu 2 |
| 12. | Nabíjateľná batéria elektrického pohonu |
| 13. | Blokovanie ohrevu v prípade prázdneho tanku |
| 14. | Osvetlenie priestoru pred zariadením |
| 15. | Možnosť nastavenia viacerých kŕmnych dávok min. 6 |
| 16. | Diaľkové ovládanie |
| 17. | Ovládací displej na zariadení |
| 18. | Program na výpočet množstva komponentov na požadovanú koncentráciu kŕmnej zmesi a ovládanie časovača ohrevu a chladenia |
| 19. | Zabudovaná dýza na umývanie vedier na mlieko |
| 20. | Ochrana na vstupe IP 54 |
| 21. | Ventil v spodnej časti tanku na vypustenie zvyškov tekutiny |
| 1. **Stroj / zariadenie: Individuálne búdy s ohrádkami a príslušenstvom**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Počet búd s ohrádkami a príslušenstvom | 10 ks |
| 2 | Rozmer búdy | max. d 150 x š 120 x v 115 cm |
| 3 | Rozmer ohrádky | max. d 150 x š 120 cm |
| 4 | Materiál búdy | polyetylén |
| 5 | Neprepúšťa slnečné žiarenie | - |
| 6 | Regulovateľné ventilačné otvory | min. 3 ks |
| 7 | Manipulačné háky vo vrchnej časti búdy | - |
| 8 | Možnosť preklopenia búdy do ohrádky | - |
| 9 | Materiál ohrádky | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 10 | Kolieska na ohrádke umožňujúce jednoduchý presun | 2 ks |
| 11 | Predné dvierka s obojstranným otváraním | - |
| 12. | Príslušenstvo k ohrádkam: |
| 13. | Vedierka s cumľami na mlieko sdržiakmi | 10 ks |
| 14 | Nádoby na vodu s držiakmi | 10 ks |
| 1. **Stroj / zariadenie: Mobilný prístrešok pre individuálne búdy s ohrádkami**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Počet ks | 1 |
| 2 | Plocha strechy | min. d 7 x š 5 m |
| 3 | Materiál konštrukcie | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 4 | Materiál hrád pre kotvenie strechy | drevo |
| 5 | Strešná krytina | trapézový plech |
| 6 | Stredová šírka medzi stĺpmi konštrukcie | min. 2 m |
| 7 | Odkvapová rúra | min. d 7,5 m |
| 8 | Konštrukcia s kolesami | - |
| 9 | Počet kolies | 2 ks |
| 1. **Stroj / zariadenie: Skupinové búdy pre teľatá**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Počet búd ks | 3 ks |
| 2 | Kapacita 1 ks búdy | 15 ks |
| 3 | Rozmery | min. d 4 x š 4 x v 2 m |
| 4 | Výška vstupu do búdy | min. 1,3 m |
| 5 | Počet vetracích otvorov | min. 3 |
| 6 | Hmotnosť búdy | max. 250 kg |
| 7 | Neprepúšťa slnečné žiarenie | - |
| 8 | Odolnosť materiálu voči vonkajším vplyvom | - |
| 9 | Úchyty pre manipuláciu pomocou traktora/manipulátora | - |
| 10 | Hemisférický tvar búdy | - |
| 1. **Stroj / zariadenie: Mobilná ohrada so strechou vhodná k skupinovým búdam s príslušenstvom**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Počet ks ohrád | 3 ks |
| 2 | Rozmery ohrady | min. 4,5 x 4,5 m |
| 3 | Samouzatváracie kŕmne zábrany | - |
| 4 | Výklopné kŕmne žľaby | - |
| 5 | Kapacita kŕmnych žľabov | pre 15 ks teliat |
| 6 | Materiál konštrukcie ohrady | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 7 | Materiál kŕmych žľabov | žiarovo zinkovaná oceľ |
| 8 | Plocha strechy | min. 7 x 6,5 m |
| 9 | Kolesá upevnené na konštrukcii | - |
| 10 | Počet kolies | min. 2 |
| **Príslušenstvo k mobilným ohradám** |
| 1. | Skupinové vedrá s cumľami na mlieko s kapacitou na 1 koterec | pre 15 ks teliat |
| 2 | Spolu skupinových vedier | max. 6 ks |
| 3 | Napájačky hladinové jednomiestne počet | 3 ks |
| 4 | Možnosť upevnenia napájačky na hradenie koterca | - |
| 5 | Ochrana napájačky pred mrazom | - |
| 6 | Závesný držiak na seno počet | 3 ks |
| 7 | Dĺžka držiaka na seno | max. 1,5 m |
| 8 | Možnosť upevnenia držiaku na seno na hradenie koterca | - |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Zariadenie na kŕmenie teliat mliečnou kŕmnou zmesou s elektrickým pojazdom** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Individuálne búdy s ohrádkami a príslušenstvom** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Mobilný prístrešok pre individuálne búdy s ohrádkami** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Skupinové búdy pre teľatá** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Mobilná ohrada so strechou vhodná k skupinovým búdam s príslušenstvom** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |
| **CELKOVÁ CENA bez DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |