|  |
| --- |
| **Príloha č. 1\_Opis predmetu zákazky : Čistička sóje** |
| Údaje o spoločnosti zadávateľa | Obchodné meno | Ing. Ivan Kačur |
| Sídlo | Letná 1, 071 01 Michalovce |
| IČO | 40009491 |
| Platca DPH (áno) na SR |  |
| Kontaktná osoba | Martin Kačur, mkagro1@gmail.com, 0903726224 |
| Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku | Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Platca DPH (áno/nie) na SR |  |
| Kontaktná osoba (meno, priezvisko, email, tel. č.) |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky |  |
| Výrobca |  |
| Model (modelový rad) |  |
| **Parametre: Čistička sóje** | **Vyplní uchádzač** |
| Rozmery čističky | max. 3 m x 3 m x 1 m |  |
| Ovládateľná aerodynamická stabilizácia prietoku vzduchu | vyžaduje sa |  |
| Zlučovače výstupných frakcií | áno/nie |  |
| Zachytávač ľahkých nečistôt | áno/nie |  |
| Napájanie 380V | vyžaduje sa |  |
| Odber elektriny | max. 1,1 kW |  |
| Predčistička kompatibilná s čističkou zrnín | vyžaduje sa |  |
| Výkon predčističky | min. 14t/hod. |  |
| Násypný kôš z nehrdzavejúcej ocele | vyžaduje sa |  |
| Objem násypného koša | min. 3,6 m3 |  |
| Uzatvorený pásový dopravník s rebrami s vlnovcami na bokoch  | vyžaduje sa |  |
| Šnekový dopravník pozinkovaný | áno / nie |  |
| Čistička zrnín | vyžaduje |  |
| Výkon čističky | min. 14t/hod. |  |
| Dĺžka pásového dopravníka | min. 7 m |  |

|  |
| --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Podpis oprávnenej osoby |