|  |  |
| --- | --- |
| Názov obstarávateľa: | Kristína Michalovská - SHR |
| **IČO:** | 50212290 |
| **Predmet zákazky (stroj):** | **Nakladač 1 ks** |

|  |
| --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** |
| Mechanizmus na vrstvenie maštaľného hnoja nad 3 m |
| PARAMETRE, KONŠTRUKCIA MECHANIZMU: |
| Max. výkon motora | min. 80 kw |
| Objem motora | Min 3500 cm3 |
| Počet prevodových stupňov vpred | Min.4 |
| Výškový dosah v oku čelného výložníka | Min. 3300 mm |
| Zdvihová sila čelného výložníka pri max. zdvihu | Min. 3200 kg |
| teleskopické podkopové rameno | áno |
| Podkop s bočným posuvom | áno |
| Ovládanie podkopu joystickom | áno |
| Max. hĺbkový dosah podkopového ramena | Min. 5500 mm |
| Hydraulické čerpadlo s variabilným prietokom | áno |
| Stály náhon na všetky kolesá | áno |
| Hydrostatické riadenie | áno |
| Riadenie všetkých štyroch kolies | áno |
| Maximálna rýchlosť dopredu | Min. 35 km/h |
| Ventilácia a klimatizácia kabíny | áno |
| Stierač predného , zadného skla | Áno |
| Indikátor preťaženia | Áno |
| Pneumaticky odpružená sedačka | Áno |
| Priemer diskov kolies | 28“ |
| Lopata čelného výložníka s objemom | Min. 1,0 m3 |
| Lopata podkopového ramena so šírkou | 600 mm |

**Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Oprávnený zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby