**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie nočných stolíkov k lôžku, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Nočný stolík k lôžku - 6 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. | Obojstranný nočný stolík s integrovanou jedálenskou doskou | áno |  |
| 2. | Možnosť výberu farebného prevedenia | áno, min. 6 farieb |  |
| 3. | Minimálne jedna časť s možnosťou uzamknutia (zásuvka alebo dvierka) | áno |  |
| 4. | Vonkajšie rozmery (šírka, hĺbka, výška) | väčšie alebo rovné 40 x 40 x 75 cm (+- 1 cm) a maximálne 60 x 60 x 95 cm (nastaviteľná výška jedálenskej dosky min. 80 - 106 cm) |  |
| 5. | Vlastnosti nočného stolíka | pojazdný, obojstranný, musí byť umývateľný a dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |
| 6. | Korpus | pozinkovaný lakovaný plech alebo vytláčaný hliník s eloxovaným povrchom s panelmi z vysokotlakového kompaktného laminátu HPCL  (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia) |  |
| 7. | Povrchová úprava | so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu, vlhkosti, pare a teplu |  |
| 8. | Materiál čielok zásuviek, dvierok | vysokotlakový laminát (HPL) alebo  pozinkovaný lakovaný plech  (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia) |  |
| 9. | Aretácia zásuvky proti vypadnutiu | áno |  |
| 10. | Ľahko dezinfikovateľné zásuvky | áno |  |
| 11. | Kolieska | 4 dvojité kolieska, minimálne 2 zabrzditeľné, priemer min. 5 cm |  |
| 12. | Držiak (na uterák) | áno |  |
| 13. | Plynulo výškovo nastaviteľná jedálenská doska, jednoducho ovládateľná | áno |  |
| 14. | Materiál vrchnej a jedálenskej dosky | vysokotlakový laminát (HPL) alebo ABS plast |  |
| 15. | Výškové nastavenie jedálenskej dosky | väčšie alebo rovné 80 - 106 cm |  |
| 16. | Rozmery jedálenskej dosky | väčšie alebo rovné 55 x 30 cm |  |
| 17. | Max. zaťaženie jedálenskej dosky v jej strede | min 8 kg |  |