Príloha č. 2 k Výzve

**Technická špecifikácia**

Predmet zákazky:

**„Korytový žehlič pre DD a DSS Záhonok, Zvolen“**

**KORYTOVÝ ŽEHLIČ I30 -160**

* žehlič s odsávaním a voľnou rýchlostí
* regulácia teploty
* štart a stop pedálom
* priemer valca: 290 – 300 mm
* dĺžka valca: 1 600 mm
* kapacita: 32 – 50 kg/hod.
* rýchlosť žehlenia: 3,9 m/min.
* rozmer (vxšxh): 1100 x 2200 x 500 mm
* zvyšková vlhkosť: 20 – 25 %
* pripojenie: 400 V, 50 Hz
* istenie: 25 A
* celkový príkon: 13,2 kW