Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY** - upravený

s názvom **„Operatívny leasing osobných a úžitkových dodávkových vozidiel“**

zadávanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

***Stručný opis predmetu zákazky:***

Predmetom zákazky je operatívny leasing a dodanie troch kusov osobných vozidiel kategórie M1 a dvoch kusov nákladných vozidiel - skriňové dodávky kategórie N1 a dvoch kusov úžitkových vozidiel (malé dodávky) určené na rozvoz vriec a sáčkov do zberných nádob ako i na operatívne zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa.

**Rozdelenie predmetu zákazky:**

I. časť zákazky: Leasing osobných vozidiel kategórie M1

II. časť zákazky: Leasing skriňových dodávkových úžitkových vozidiel kategórie N1, M1

***Kód CPV:***

34100000-8 Motorové vozidlá, PA02-0 Prenájom leasing

34110000-1 Osobné automobily

34111100-9 Polododávky (automobil kombi)

34130000-7 Motorové vozidlá na prepravu tovaru

34115200-8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb

34136000-9 Dodávkové automobily

34136100-0 Ľahké dodávkové automobily

34136200-1 Dodávkové automobily skriňové

34144700-5 Úžitkové vozidlá

98300000-6 Rôzne služby

***Miesto dodania predmetu zákazky:***

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

***Typ zmluvy***:

Rámcová dohoda o operatívnom leasingu motorových vozidiel a poskytovaní služieb

***Trvanie zmluvy:***

Operatívny leasing sa na základe čiastkových zmlúv bude poskytovať nasledovne:

1. **časť zákazky**: v prípade vozidiel kategórie M1 po dobu 36 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu alebo dosiahnutia počtu najazdených kilometrov vozidla 120 000 km.
2. **časť zákazky**: v prípade vozidiel kategórie N1, M1 po dobu 48 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu alebo dosiahnutia počtu najazdených kilometrov 152 000 km.

**Technická špecifikácia a rozsah predmetu** **zákazky – I. ČASŤ ZÁKAZKY**

|  |
| --- |
| **3 KS MANAŽÉRSKYCH VOZIDIEL TRIEDY M1** |
| **Technická špecifikácia** | **Parameter** |
| **od** | **do** |
| Požadovaný počet vozidiel: | 3 |
| Dodacia doba (mesiac): max.  | 4 |
| Vozidlo nové | áno |
| Motor výkon min: | od 100kw |
| Motor zdvihový objem min. cm3: | od 1590 |
| Prevodovka: automatická | áno |
| Palivo: Nafta, emisná trieda Euro 6 AP | áno |
| Emisie min. Euro 6(g/km): | áno |
| Pohon:  | 4WD |
| Disky z ľahkých zliatin: | áno |
| Sezónne prezutie (leto/zima):  | áno |
| Povinná výbava: | áno |
| Karoséria: 5 miestna | áno |
| Počet dverí:  | 5 |
| dĺžka (mm): | 4300 | 4600 |
| šírka (mm): | 1800 | 2100 |
| výška (mm): | 1600 | 1700 |
| svetlá výška (mm): | 170 | 190 |
| batožinový priestor - min. (l): | 480 |
| hmotnosť (kg): | 1450 |  1750 |
| objem palivovej nádrže (l): | 45 | 65 |
| **Prvky bezpečnosti:** |
| ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabilizačný systém)  | áno |
| ESP a HAC (asistent pre rozjazd do kopca) | áno |
| Min. 6 airbagov | áno |
| Snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách | áno |
| ISOFIX uchytenie detskej sedačky | áno |
| Alarm | áno |
| Imobilizér | áno |
| **Výbava:** |
| Inteligentný tempomat s obmedzovačom rýchlosti s udržiavaním odstupu od vozidiel | áno |
| Dojazdové rezervné koleso, plnohodnotná rezerva, sada na dočasnú oprava pneumatík (príslušenstvo) | áno |
| Predné Full LED svetlomety + inteligentný systém | áno |
| LED denné svietenie | áno |
| Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | áno |
| Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold | áno |
| Elektricky výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | áno |
| Elektricky výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca | áno |
| Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel | áno |
| Elektrické ovládanie predných a zadných okien | áno |
| Klimatizácia | áno |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | áno |
| Plne digitálny palubný počítač, navigačný systém | áno |
| DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania | áno |
| Bluetooth handsfree sada | áno |
| USB-C nabíjací port na palubnej doske | áno |
| 12V elektrická zásuvka na palubnej doske a v batožinovom priestore | áno |
| Konektivita mobilných telefónov | áno |
| Predné a zadné parkovacie senzory | áno |
| Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom | áno |
| Osvetlenie interiéru a batožinového priestoru | áno |

**Technická špecifikácia a rozsah predmetu** **zákazky – II. ČASŤ ZÁKAZKY**

|  |
| --- |
|  **2 KS NÁKLADNÉ VOZIDLO - SKRIŇOVÁ DODÁVKA N1 (TYPU FORD TRANSIT, FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, RENAULT MASTER ALEBO EKVIVALENT)** |
| **Technické vlastnosti** | **Požiadavka verejného obstarávateľa** |
| Počet dverí | 4 - dverový  |
| Dodacia doba (mesiac): max. | max. 12 mesiacov |
| Karoséria  | 3 miestna |
| Vozidlo nové / použité max. 12 mesiacov (od prihlásenia) | Áno |
| Maximálny nájazd km pri použitom vozidle max 10 000 km | max. 10 000 km |
| Vozidlo musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke na pozemných komunikáciách | Áno |
| Požadovaný počet vozidiel | **2 ks** |
| Motor dieselový | min. 90 KW |
| Zdvihový objem | min. 1800 cm3 |
| Emisie - vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy platnej v čase dodania vozidla, minimálne EURO VI  | min. EURO 6  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka  | min. 5000 mm |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka  | max. 5650 mm |
| Celkové rozmery vozidla: výška  | max. 2550 mm |
| Minimálna prevádzková hmotnosť | min. 1900 kg |
| Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť  | max. 3500 kg |
| Minimálny objem skrine  | min. 7,0 m³ |
| Objem palivovej nádrže | min. 70 l |
| Palivo | NM |
| Prevodovka AT / manuálna | AT / manuálna |
| Výbava vozidla musí zodpovedať platným právnym predpisom EÚ / SR v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách | Áno |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla** |
| Čelný airbag vodiča a spolujazdca  | Áno |
| Imobilizér a alarm | Áno |
| Diaľkové uzamykanie | Áno |
| Tempomat  | Áno |
| Palubný počítač | Áno |
| Rádio s Bluetooth s možnosťou telefonovania Hands free | Áno |
| Klimatizácia mechanická / automatická  | Áno |
| Ovládanie okien - elektrické 2x predné | Áno |
| Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá  | Áno |
| Povinná výbava | Áno |
| Osvetlenie ložného priestoru | Áno |
| Sezónne prezutie: leto + zima - komplety zabezpečí dodávateľ | Áno |
| Bez demontážna sada na opravu pneumatík umožňujúca dojazd / štandardná rezerva | Áno |
| Interiérové gumené koberce | Áno |
| Náhradný kľúč od vozidla  | Áno |

**Technická špecifikácia a rozsah predmetu** **zákazky – II. ČASŤ ZÁKAZKY**

|  |
| --- |
| **2 KS NÁKLADNÉ VOZIDLO - DODÁVKOVÉ VOZIDLO N1, M1 (TYPU VW CADDY, FIAT DOBLO, MERCEDES CITAN ALEBO EKVIVALENT)**  |
| **Technické vlastnosti** | **Požiadavka** **verejného obstarávateľa** |
| Počet dverí | 3 - 5 dverový  |
| Dodacia doba (mesiac): max  | max. 12 mesiacov |
| Karoséria  | 5 miestna |
| Vozidlo nové / použité max. 12 mesiacov (od prihlásenia) | Áno |
| Maximálny nájazd km pri použitom vozidle do max 10 000 km | max. 10 000 km |
| Vozidlo musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke na pozemných komunikáciách | Áno |
| Požadovaný počet vozidiel | 2 ks |
| Motor | min. 70 KW |
| Zdvihový objem | min. 1300 cm3 |
| Emisie - Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy platnej v čase dodania vozidla, minimálne EURO VI  | min. EURO 6  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka  | max. 4650 mm |
| Celkové rozmery vozidla: výška | max. 1900 mm |
| Celkové rozmery vozidla: šírka | max. 2200 mm |
| Minimálny objem skrine  | min. 1,5 m³ |
| Minimálne zaťaženie batožinového priestoru  | min. 400 kg |
| Minimálna prevádzková hmotnosť podľa smernice 97/27/ES  | min. 1500 kg |
| Objem palivovej nádrže | min. 45 l |
| Palivo | NM / Benzín / CNG |
| Prevodovka AT / manuálna | AT / manuálna |
| Výbava vozidla musí zodpovedať platným právnym predpisom EÚ / SR v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách | Áno |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla** |
| Čelný airbag vodiča a spolujazdca  | Áno |
| Diaľkové ovládanie zamykania | Áno |
| Imobilizér a alarm | Áno |
| Tempomat | Áno |
| Palubný počítač | Áno |
| Rádio s bluetooth | Áno |
| Klimatizácia mechanická / automatická  | Áno |
| Ovládanie okien - elektrické 2x predné | Áno |
| Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá  | Áno |
| Povinná výbava | Áno |
| Osvetlenie ložného priestoru | Áno |
| Sezónne prezutie: leto + zima - komplety zabezpečí dodávateľ | Áno |
| Bez demontážna sada na opravu pneumatík umožňujúca dojazd / štandardná rezerva | Áno |
| Interiérové gumené koberce | Áno |
| Náhradný kľúč od vozidla  | Áno |

Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou výbavy vozidla bolo nasledovné:

* + 1. návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku,
		2. servisná knižka v slovenskom jazyku alebo elektronická servisná knižka.

Spoločné požiadavky verejného obstarávateľa (ďalej aj „objednávateľ“) na vozidlo */pre obidve časti zákazky, ak nie je uvedené inak/:*

* vozidlo musí byť v súlade s technickou špecifikáciou, t. j. musia obsahovať požadovaný rozsah technických parametrov a výbavy minimálne na úrovni definovanej verejným obstarávateľom, alebo vyššej prípadne ekvivalent;
* vozidlo musí byť odovzdané spolu s dokladmi potrebnými na jeho riadne užívanie;
* úspešný uchádzač dodá vozidlá s celoročnými pneumatikami pre typ N1 na ktorých bude možné v dobe dodania vozidlo bezpečne používať.

**Servis**

Dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady (forma úhrady služby je bezhotovostná a finančné vyrovnanie prebieha medzi servisom a dodávateľom) zabezpečuje údržbu a servis vozidiel v rozsahu garančných prehliadok, záručných a pozáručných povinných prehliadok predpísaných výrobcom vozidla podľa servisnej knižky, výmeny štandardne opotrebených náhradných dielov a náhodných porúch spôsobených prevádzkou vozidla podľa kompletného bežného opotrebenia vozidla, mimo servisných zásahov pri poruchách jednoznačne spôsobených užívateľom vozidla.

Služba obsahuje najmä nasledujúce úkony:

* pravidelné výmeny všetkých kvapalín a oleja,
* výmeny všetkých filtrov,
* výmeny remeňov a reťazí, vrátane kladiek a príslušenstva,
* doplnenie kvapaliny do ostrekovačov v rámci iného servisného zásahu,
* doplnenie prevádzkových kvapalín (chladiaca, brzdová),
* výmena sviečok,
* výmeny ložísk,
* výmeny spojky,
* opravy prevodovky (výmena asynchrónnych krúžkov a pod.),
* výmeny žiaroviek a opravy elektrických rozvodov,
* výmena poškodeného výfuku,
* výmena gumičiek stieračov alebo líšt,
* oprava motorčeka stieračov,
* nastavenie zbiehavosti kolies (geometria),
* nastavenie svetlometov,
* bežné malé opravy (nastavenie dovierania dverí, sťahovania okien, nastavenie volantu a pod.),
* výmena autobatérie,
* servis bŕzd (výmena brzdových platničiek, kotúčov, bubnov),
* servis náprav a výmeny tlmičov,
* opravy štartéra, vrátane rozdeľovača,
* opravy ostatných elektronických zariadení,
* kontrola snímačov a senzorov,
* dezinfekcia a dopĺňanie náplní klimatizácií.

**Pneuservis** služba obsahuje:

* zabezpečenie potrebných pneumatík, a to tak letných ako aj zimných sád pneumatík, skladovania sady letných/zimných pneumatík a súvisiacich služieb v závislosti od počtu najazdených kilometrov,
* výmena zimných, resp. letných pneumatík 2 x ročne vrátane ich vyváženia, skladovania a ich ďalšie výmeny, pričom 1 sada je kalkulovaná na nájazd cca 40.000 km,
* výmena pneumatík sa uskutoční po opotrebovaní na predpísanú hodnotu podľa predpisu výrobcu a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

**Asistencia**:

* dodávateľ zabezpečí 24 hodinový “hot line info servis” prostredníctvom pevných
a mobilných telefónnych liniek zamestnancov technického oddelenia dodávateľa počas celej doby nájmu s pokrytím v Slovenskej republike a v Európe; súčasťou služby je aj cestná asistencia v prípade nehody alebo poruchy vozidla,
* vozidlo musí byť spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách a musí obsahovať povinnú výbavu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
* dodávateľ je oprávnený rozšíriť rozsah ním poskytovaných alebo zabezpečovaných služieb za predpokladu, že výška splátky objednávateľa po rozšírení rozsahu dodávateľom poskytovaných alebo zabezpečovaných služieb neprekročí výšku splátky za služby, ktoré sú predmetom zmluvy.

*Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie (to zodpovedá „alebo ekvivalentný“), za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako je uvedené vo funkčnej špecifikácii a v technickej špecifikácii predmetu zákazky a ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť požadované plnenie bez obmedzení.*