**VÝŤAH** Na dodávku a montáž výťahu typu: Osobný trakčný výťah bez strojovne typu Tv-630 3 stanice .

**Základné parametre výťahu :**

* Typ: Tv-630 kg /1m/s
* Nosnosť: 630 kg
* Dopravná rýchlosť: 1 m/s
* Zdvih: 6,45 m
* Rozmer šachty : svetlosť šírka 1650 mm, hĺbka 2000 mm
* Priehlbeň : 1200 mm
* Horný rozmer
* šachty : 3 600 mm
* Počet staníc : 3
* Počet nástupíšť: 3
* Kabína: Komaxit podľa RAL, šírka 1100 mm x hĺ. 1400 výška 2140 mm,

kabína prechodná.

* Kabínové dvere: Nerez automatické teleskopy. Rozmer 800 mm x 2000 mm
* Šachtové dvere: Komaxit podľa RAL teleskopické rozmer 800 mm x 2000 mm

EW-30

* Termín dodávky

materiálu: 9 týždne po podpísaní Zmluvy o dielo

* Montáž výťahu : 4 týždne po dodávke materiálu

**Cena :**

Za dodávku a montáž výťahu je **.....................................,- € Bez DPH .**

**Platobné podmienky :** žiadne preddavky.

#### Zákazník zabezpečí:

#### Postavenie šachty. Elektrický prívod výkon 4 kW na 3 posch., Telefónnu sim kartu. Lešenie pre montáž. Osvetlenie šachty a strojovne.  Po vykonaní hrubej montáže, obmurovanie dverí, murárske a maliarske práce. Určí výšky pre usadzovanie dverí. Ostatné práce sa upresnia pri podpisovaní zmluvy.

#### 