**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie hydraulických pojazdných nástrojových stolíkov v počte 7 ks, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia: Pojazdný nástrojový stolík – hydraulický pre spoločné operačné sály - 7 ks**

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Pojazdný nástrojový stolík – hydraulický pre spoločné operačné sály - 7 ks***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. stolík nástrojový nastaviteľný, veľký, celonerezový, antistatický
 |  |
| 1. celozváraná kostra
 |  |
| 1. rozmer cca 750x540 mm (± 10 %)
 |  |
| 1. rozsah zdvihu min. 950-1200 mm
 |  |
| 1. pracovná plocha otočná, tvorená odnímateľnou nerezovou táckou s rozmerom cca 680x480x15 mm (± 10 %)
 |  |
| 1. dovolené rovnomerné zaťaženie pracovnej plochy max do 40-60 kg
 |  |
| 1. presné nastavenie výšky vykonávať pomocou nožného pedála umiestneného na podvozku stolíka
 |  |
| 1. hydraulická pumpa
 |  |
| 1. podstava v tvare X so 4 kolieskami, z toho 2 s brzdou, odolnosť voči oteru
 |  |
| 1. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
 |  |