|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV |
| Sídlo obstarávateľa: Štúrova 42, 941 01 Bánov  |
| IČO obstarávateľa: 14424240  |

Automatická linka na delenie a tvarovanie bežného pečiva – 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Rozsah gramáže pečiva minimálne (g) | 35 – 115  |  |
| Výkon za hodinu – minimálne (ks/hod.) | 4 100 |  |
| Počet riadkov výstupu – minimálne (ks) | 5 |  |
| Možnosť vypnutia jedného radu  | Áno | Vyberte položku. |
| Poteflónované hliníkové šlajfovacie platne  | Áno | Vyberte položku. |
| Objem cesta – minimálne (kg) | 17 |  |
| Vyvažovací bubon s priečnym delením  | Áno | Vyberte položku. |
| Jemné nastavenie výšky zakružovacieho priestoru  | Áno | Vyberte položku. |
| Možnosť vypnutia funkcie zakružovania  | Áno | Vyberte položku. |
| Pomúčovanie s poháňaným prítlačným valcom na rozpínacom páse | Áno | Vyberte položku. |
| Nerezové kapotáže  | Áno  | Vyberte položku. |
| Ovládanie delenia dotykovým panelom  | Áno | Vyberte položku. |
| Pracovná šírka lavičiek – minimálne (mm) | 600 |  |
| Maximálny čas predkysnutia – minimálne (min.) | 9,5 |  |
| Zabudovaný rozvaľovač | Áno | Vyberte položku. |
| Zaprašovanie misiek, alebo klonku  | Áno | Vyberte položku. |
| Raznica housky | Áno | Vyberte položku. |
| Raziaca hlava kaiserka  | Áno | Vyberte položku. |
| Možnosť rôznych tvarov delenia a razenia v počte – minimálne (ks) | 10 |  |
| Osadzovanie produktov priamo na pečný plech | Áno | Vyberte položku. |
| Klimatizácia v predkysiani | Áno | Vyberte položku. |
| Regulovaná teplota a vlhkosť v predkysiarni | Áno | Vyberte položku. |
| Prívod čerstvého vzduchu pomocou ventilátoru | Áno | Vyberte položku. |
| UV sterilizácia pomocou germicídnych žiariviek | Áno | Vyberte položku. |
| Priečne vynášanie do rohlíkovacieho stroja | Áno  | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača