**PRÍLOHA Č. 3.4**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy** |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup traktora vrátane príslušenstva** |

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**Časť 4. Ramenový nosič kontajnerov na podvozku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Požadovaná technická špecifikácia, resp. áno/nie** | | | **Navrhovaná technická špecifikácia, resp. áno/nie** |
| Minimum | Maximum | Presne |
| 1. | Podvozok – základné rozmery dĺžka | mm |  | 6000 |  |  |
| 2. | Podvozok – základné rozmery šírka | mm | 2400 | 2500 |  |  |
| 3. | Pohotovostná hmotnosť | kg | 2200 | 2400 |  |  |
| 4. | Užitočná povolená hmotnosť | kg | 9950 | 10100 |  |  |
| 5. | Celková maximálna hmotnosť | kg |  | 12 700 |  |  |
| 6. | Rýchlosť | km/hod | 30 | 40 |  |  |
| 7. | Svahová dostupnosť | stupne | 6 | 9 |  |  |
| 8. | Tlak v hydraulickom systéme | MPa | 17 | 19 |  |  |
| 9. | Nadstavba – kapacita zdvihu bez výsuvu | kg | 9980 | 10800 |  |  |
| 10. | Nadstavba – hmotnosť | kg | 1900 | 2100 |  |  |
| 11. | Nadstavba – dĺžka výsuvu | mm | 1200 | 1400 |  |  |
| 12. | Nadstavba – pracovný tlak | bar | 265 | 280 |  |  |
| 13. | Nadstavba – objem olejovej nádrže | liter | 55 | 75 |  |  |
| 14. | Nadstavba – celkového množstva hydraulického oleja | liter | 105 | 125 |  |  |
| 15. | Náprava – typ tandem/boogie | náprava | 2 |  |  |  |
| 16. | Brzdy prevádzkové | Vzduchové dvojhadicové | | | |  |
| 17. | Brzdy parkovacie | Ručné mechanické | | | |  |
| 18. | Spojovacie zariadenie | Závesné oko | | | |  |
| 19. | Napätie v elektroinštalácii | 12 V | | | |  |
| 20. | Nakladač | Dva háky s poistkami pre zachytenie kontajnerov pri vysypávaní | | | |  |
| 21. | Ovládanie nakladača | Elektrické z kabíny | | | |  |
| 22. | Nakladač | Prevedenie CE | | | |  |
| 23. | Nakladač | Total – central stop tlačidlo | | | |  |
| 24. | Nakladač | Elektrovýbava (12 v) | | | |  |
| 25. | Hydraulické čerpadlo | áno | | | |  |
| 26. | Nádrž na hydraulický olej spolu s filtračným systémom | áno | | | |  |
| 27. | Diaľkové ovládanie nosiča | áno | | | |  |
| 28. | Výsuvné teleskopické ramená | áno | | | |  |
| 29. | Manuálne ovládanie na ľavej strane | áno | | | |  |

**Tu uviesť názov, výrobcu a typové označenie ponúkaného tovaru:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **požiadavky na služby súvisiace s predmetom zákazky** | **požadovaná hodnota** | **navrhovaná hodnota** |
| 1. | doprava tovaru na miesto dodania | áno |  |
| 2. | zaškolenie poverených pracovníkov | áno |  |

|  |
| --- |
|  |

vyplní uchádzač

..........................................................................

Meno, priezvisko a podpis

oprávnenej osoby konať za uchádzača