**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu, a to konkrétne vákuovanej vrecovanej soli (NaCl) určenej na posyp ciest s rozmrazovacím účinkom - 6ᵒC a menej slúžiacej na výrobu soľanky (roztok na báze chloridu sodného), v balení 25 kg vákuových vreciach, ktorá bude využívaná pri výkone zimnej údržby cestných komunikácii II. a II. triedy v rámci Banskobystrického kraja na zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky ako pri bežnom stave, vrátane dopravy a vyloženia predmetu zákazky z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa teda skládky posypových materiálov na obdobie zimnej sezóny 2022/2023, s platnosťou zmluvy **do 31.03.2023**. Celkový odber za uvedené obdobie je **55 ton**.

1. **Požiadavky na posypový materiál na báze chloridu sodného.**

* obsah NaCl min. 99,60 %,
* účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie),
* obsah protispekacej prísady K4Fe(CN)6 v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg,
* vákuové balenie v 25 kg vreciach.

Chlorid sodný – NaCl – vákuovo balený s rozmrazovacou účinnosťou – 6 °C a menej, musí spĺňať technické parametre v súlade s Technickým predpisom TP 040 vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

**Odberateľ od dodávateľa požaduje počas celej platnosti zmluvy minimálne:**

* dodávať pre kupujúceho tovar - chemický posypový materiál na posyp ciest: NaCl s protispekacou prísadou s rozmrazovacím účinkom -6°C a menej , vákuovo balený v 25 kg vreciach slúžiaci na výrobu soľanky, vrátane dopravy tovaru a vykládky tovaru na miesto určenia určené kupujúcim – strediská kupujúceho,
* dodávať predmet zákazky v termínoch podľa Kúpnej zmluvy, prílohy č. 4 - Zmluvné množstvo,
* predložiť najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky.