|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača: |
|  |
| Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin |
| Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34 |
| IČO obstarávateľa: 31083641 |

Stroj pre povrchové odieranie zrna s aspiračným kanálom – 2 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: ..........................................................................................................................** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | | **Požadovaná hodnota** | | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Produkt pšenica a raž | áno | | Vyberte položku. | |
| Výkon zariadenia – minimálne (t/hod.) | 0 – 8 | |  | |
| Rotor a plášť s vymeniteľnými dielmi s výstupkami zo špeciálnej proti-odernej oceli s Ø 2mm | áno | | Vyberte položku. | |
| Výkon aspiračného kanála v rozsahu – minimálne (t/hod.) | 0 – 8 | |  | |
| Zariadenie vhodné do zóny ATEX 22 | áno | | Vyberte položku. | |
| Aspiračný kanál s dvojitou stenou | áno | | Vyberte položku. | |
| Podávač s excentrickým pohonom | áno | | Vyberte položku. | |
| Pripojenie na centrálnu aspiráciu | áno | | Vyberte položku. | |
| Výpadový kôš | áno | | Vyberte položku. | |
| Priemer rotora 300 mm | áno | | Vyberte položku. | |
| Činná dĺžka rotora – minimálne (mm) | 600 | |  | |
| Motor s výkonom – maximálne (kW) | 5,5 | |  | |
| Vpád s priemerom (mm) | 120 – 125 | |  | |
| Výpad s priemerom (mm) | 120 – 125 | |  | |
| Pohon cez klinové remene | áno | | Vyberte položku. | |
| Kryt klinových remeňov | áno | | Vyberte položku. | |
| Odsávanie prepadu | áno | | Vyberte položku. | |
| Trubka prepadu | áno | | Vyberte položku. | |
| Aspiračná trubka s priemerom 120 mm | áno | | Vyberte položku. | |
| Napínacie zariadenie pre väčšie odieranie | áno | | Vyberte položku. | |
| Prestaviteľné závažie | áno | | Vyberte položku. | |
| Hmotnosť zariadenia – maximálne (kg) | 470 | |  | |
| Rozmery zariadenia – maximálne ŠxHxV (mm) | 1215x620x1510 | |  | |
| **Cena za 1ks v EUR bez DPH** | | |  | |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  | |
| **DPH 20 %** | | |  | |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  | |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača