|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/ Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Július Mihályi |
| Sídlo obstarávateľa: Orgovánová 530, 980 02 Jesenské  |
| IČO obstarávateľa: 10911057  |

Linka na priemyselné krájanie a balenie chleba - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Plnoautomatická krájačka chleba pre všetky druhy chlebov | áno | Vyberte položku. |
| Nastavenie hornej a bočných unášacích líšt | áno | Vyberte položku. |
| Produkty krájané sadou pásových nožov | áno | Vyberte položku. |
| Požadovaná hrúbka krájania (mm) minimálne | 15 |  |
| Automatické napínanie nožov  | áno | Vyberte položku. |
| Tvrdené vedenie nožov | áno | Vyberte položku. |
| Automatické vypnutie stroja pri prasknutí noža | áno | Vyberte položku. |
| Maximálny príkon krájačky chleba (kW) | 8 |  |
| Výkon stroja (ks/hod.) minimálne | 4 000 |  |
| Dĺžka najdlhšieho produktu (mm) minimálne | 400 |  |
| Tlak vzduchu krájačky chleba (bar) minimálne | 4,3 |  |
| Baliace klipovacie zariadenie s dvomi zariadeniami s predfukom sáčkov | áno | Vyberte položku. |
| Narovnávacie kefy na usmernenie sáčkov | áno | Vyberte položku. |
| Zariadenie na vysávanie vzduchu zo sáčku | áno | Vyberte položku. |
| Kapacita balenia (ks/min.) minimálne  | 40 |  |
| Maximálny príkon baliaceho klipovacieho zariadenia (kW) | 4 |  |
| Tlak vzduchu baliaceho klipovacieho zariadenia (bar) minimálne | 5 |  |
| Dátumovacie zariadenie na klip | áno | Vyberte položku. |
| Otočný odberový stôl priemer (mm)  | 1 000 – 1 400 |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača