|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prístroj/lokalita | počet kusov | cena za 1ks bez DPH | DPH v % | cena za 1ks s DPH | cena celkom za požadovaný počet kusov |
| Infúzna pumpa STAND | | | | | |
| Typ 1 (lineárna) | 37 |  |  |  |  |
| Typ 2 (volumetrická) | 17 |  |  |  |  |
| Cena celkom | | | | |  |

K1:

K2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické špecifikácie | Bodové kritérium | Počet bodov | áno/nie |
| Lineárna pumpa |  |  |  |
| Režim - Dávka/objem za čas | body za áno | 2,5 |  |
| Režim - Viacnásobná dávka | body za áno | 2,5 |  |
| Dlhá pauza - Standby | body za viac ako hodinu | 2,5 |  |
| Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | body za áno | 2,5 |  |
| Volumetrická pumpa |  |  |  |
| Režim - Nábeh a pokles | body za áno | 2,5 |  |
| Režim - Viacnásobná dávka | body za áno | 2,5 |  |
| Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | body za áno | 2,5 |  |
| Programovateľný režim | body za áno | 2,5 |  |
| Grafické znázornenie histórie prietoku | body za áno | 2,5 |  |
| Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | body za áno | 2,5 |  |
| Výstražny alarm rozpojenia linky | body za áno | 2,5 |  |

Infúzna technika s požiadavkou na zabezpečenie kompatibility s existujúcim technickým vybavením. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky, ktorá neprihliada na kompatibilitu, avšak úspešný uchádzač v prípade úspešnej ponuky na vlastné náklady zabezpečí kompletnú výmenu existujúcej techniky. Je požadovaná kompatibilita s existujúcou technikou od spoločnosti BBraun.