|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ  | **Marcel Baňas**J. Barča – Ivana 1663/11, 071 01 Michalovce, IČO: 35 024 976 |
| Predmet zákazky | **Kombajn na vyorávanie zemiakov** |

**Technická špecifikácia ponúkaného tovaru**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH (ak je platca) |  |
| Kontakt (tel., e-mail): |  |
| Platca DPH (áno/nie) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného výrobku :** |  |
| **Typ :** |  |
| **Výrobca:** |  |

|  |
| --- |
| **Názov predmetu: Kombajn na vyorávanie zemiakov** |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **MJ** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:****áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Požadovaný výkon traktora | od40 | hp | hodnota: |  |
| 2. | Nosnosť nádrže | min. 1200 | kg | hodnota: |  |
| 3. | Počet radov vyorávania | 1 | ks | hodnota: |  |
| 4. | Pracovná šírka (min-max) | 0,625 – 0,75 | m | hodnota: |  |
| 5. | Pracovný výkon | min. 0,15 | ha/h | hodnota: |  |
| 6. | Pracovná rýchlosť | do 5 | km/h | hodnota: |  |
| 7. | Systém separácie a čistenia zemiakov | áno/nie |  |
| 8. | Hydraulický systém vyprázdňovania nádrže | áno/nie |  |
| 9. | Hydraulický zdvih vyorávacieho zariadenia | áno/nie |  |
| 10. | Hydraulicky ovládané tiahlo | áno/nie |  |
| 11. | Kardanový hriadeľ | áno/nie |  |
| 12. | Ovládanie hydraulického systému - pákové | áno/nie |  |
| 13. | Aktívna obehová škrabka | áno/nie |  |
| 14. | Výsypný plachtový kôš | áno/nie |  |
| 15. | Krájací disk pri zbernom valci | áno/nie |  |
| 16. | Osvetlenie na prepravu po cestnej komunikácií | áno/nie |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kritérium*****Cena bez DPH v EUR:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **Cena s DPH v EUR:** |  |

Som / nie som platcom DPH (nehodiace sa škrtnúť)

*Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

**Dátum vystavenia ponuky**:

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby**: