Příloha č. 5

Technická specifikace vozidla – minimální technické parametry

Veřejná zakázka: „Nákup nového osobního vozidla pro potřeby MěÚ Bruntál“

1 ks osobního vozidla pro potřeby Městského úřadu, splňující dále uvedené požadované technické specifikace, homologované a technicky způsobilé ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění, a ve smyslu ustanovení Vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Typ vozidla (přesné tovární označení): ………………

Rok výroby: ……………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele/kupujícího** | **Naplnění požadavku kupujícího dodavatelem/ prodávajícím (ANO/NE)** | **Skutečné parametry nabízeného vozu** |
| **MOTOR** |  |  |  |
| min. výkon | 70 kW |  |  |
| min. maximální kroutící moment | 160 Nm/ min |  |  |
| min. emisní limit (norma) | EURO 6AP |  |  |
| palivo | benzín |  |  |
| objem motoru (cm³) | do 1 000 cm³ |  |  |
| počet válců | min. 3 |  |  |
| **OSTATNÍ** |  |  |  |
| typ karosérie | Combi nebo hatchback |  |  |
| převodovka | manuální (min. 5 stupňová) |  |  |
| barva karosérie | dle nabídky uchazeče, provedení metalický lak |  |  |
| barva interiéru | tmavá |  |  |
| min. rozvor | 2 455 mm |  |  |
| min. rozchod vpředu/vzadu | 1 463/1 457 mm |  |  |
| min. objem zavazadlového prostoru | 530 l, od podlahy po zakrytí zavazadlového prostoru |  |  |
| **MINIMÁLNÍ VÝBAVA** |  |  |  |
| **Exteriér:** |  |  |  |
| vnější zpětná zrcátka a vnější kliky | lakované v barvě vozu |  |  |
| vnější zpětná zrcátka | el. nastavitelná, vyhřívaná |  |  |
| nárazníky | lakované v barvě vozu |  |  |
| kola z lehké slitiny | 15" |  |  |
| plnohodnotné ocelové rezervní kolo | ano |  |  |
| **Interiér:** |  |  |  |
| volant | kožený, multifunkční |  |  |
| loketní opěrka vpředu | ano |  |  |
| výškově stavitelné sedadlo řidiče | min. mechanicky |  |  |
| výškově stavitelné sedadlo spolujezdce | min. mechanicky |  |  |
| **Bezpečnost:** |  |  |  |
| přední airbag | min. 2x |  |  |
| boční airbag | 2x |  |  |
| hlavový airbag | 2x |  |  |
| Automatické odblokování dveří při nárazu | ano |  |  |
| Signalizace při parkování | min. zadní parkovací senzory |  |  |
| mlhové světlomety | přední |  |  |
| hlavové opěrky vzadu | 3 ks |  |  |
| **Funkčnost:** |  |  |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ano |  |  |
| klíč od vozidla s centrálním zamykáním | 2 ks |  |  |
| imobilizér | ano |  |  |
| stěrač zadního okna s ostřikovačem | ano |  |  |
| opěradlo zadní řady sedadel | dělené a sklopné |  |  |
| zakrytí zavazadlového prostoru | rolovací nebo pevné plato |  |  |
| řízení s posilovačem | ano |  |  |
| sada na výměnu kol | zvedák, klíč na kola |  |  |
| povinná výbava | ano |  |  |
| sada gumových koberců | ano |  |  |
| gumový koberec do zavazadlového prostoru | ano |  |  |
| **KOMFORT:** |  |  |  |
| klimatizace | min. mechanická |  |  |
| tempomat s omezovačem rychlosti | ano |  |  |
| možnost propojení/zrcadlení mobilního tlf s infotainmentem vozidla | ano |  |  |
| Radio s barevným dotykovým displejem | Ano, vestavěné |  |  |
| Vyhřívaná přední sedadla | Ano |  |  |
| Vyhřívané ostřikovače předního skla | ano |  |  |
| Elektrické ovládání předních oken | ano |  |  |
| Tónovaná skla | Boční a zadní, od „B“ sloupku s vyšším stupněm tónování |  |  |
| **OSTATNÍ:** |  |  |  |
| Kompletní sada zimních kol | Min. ocelové disky + kryty disků, pneu NOKIAN WR D4 nebo srovnatelné kvality |  |  |
| délka záruky | min. 5 let/100.000 km |  |  |

Pozn.: Parametry uvedené jako požadavky zadavatele/kupujícího jsou minimálními technickými parametry, tj. dodavatel může nabídnout vůz s parametry lepšími

V ……………………………………. dne \_\_/\_\_/\_\_\_\_

……….………………………………………………

**(titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka/dodavatele)**

(funkce ve společnosti)