Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

Ref. č. II / 1 / 2019

**Příloha č. 3: Zadávací dokumentace**

Žákovský výškově stavitelný nábytek

Množství: 70 ks setů (1 set = 1 výškově stavitelná lavice, 2 výškově stavitelné židle)

Záruka 36 měsíců

Pevnostní plochooválný profil tl.1,5mm

Žákovská židle je vyrobena z oválného profilu 35x15 mm (vrchní část) a oválného profilu 38x20 mm (spodní část)

Výšková stavitelnost 3 – 5 podle normy ČSN-EN-1729-1

Povrchová úprava žárový komaxit, barva dle výběru

Anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky

Spodní hrana kovové konstrukce sedáku je osazena odolnými plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu

Sedák a opěrák v CPL fólii zabraňující poškrábání

Deska lavice tloušťka 22mm se zaoblenými rohy s dekorem světlého buku, oblé rohy, hrana zalitá v plastu PUR

Konstrukce lavice v profilu 50x30 mm

Odkládací koše, háčky na tašku po obou stranách lavice vše v barvě konstrukce

Na nohách stolu a židlí jsou plastové ochranné návleky v černé barvě

Lavice i židle jsou smontovány a připraveny k okamžitému používání

Doprava a vynesení do vstupních prostor školy v ceně zakázky

Vypracoval: Pavel Trulík

8. 4. 2019