Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

**Univerzálny podvozok s cisternovou nadstavbou**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| Dvojčinný brzdový systém |  |
| Núdzová brzda |  |
| Brzdové valce na každú nápravu (2 ks) |  |
| Hydraulická oporná noha |  |
| Elektrický systém – 12V |  |
| Sklápací valec s bezpečnostným ventilom, ktorý zastaví prietok oleja |  |
| Uzatvorený profil rámu |  |
| Oj – min. 50 |  |
| Zadný nárazník |  |
| Kliny – min. 2 ks |  |
| Kapacita nádrže min. 10 000 l |  |
| Doba plnenia max. 10 minút |  |
| Kapacita kompresora: min. 12000 l/minútu |  |
| Najvyššia povolená rýchlosť min. 40 km/h |  |
| Počet náprav 2 ks |  |
| Pruženie: listové |  |
| Šírka stopy: na mieru prispôsobiteľná 2000 – 2600 mm |  |
| Spotreba oleja na vyklápanie min. 20 l |  |
| Potrebný minimálny výkon traktora min. 100 HP |  |
| Sacia hadica s nasávacím sitom, dĺžka min. 6 m, priemer min. 102 mm |  |
| Kompresor s poistným ventilom |  |
| Rozprašovacia lyžica |  |
| Zachytávač oleja |  |
| Držiak savíc: min. 2 ks |  |
| Krabice na savicu, 2 ks, hrúbka min. 3mm, šírka min. 250mm, výška min. 100mm, dĺžka min. 2500mm |  |
| Plavákový uzáver a odkalovač |  |
| Tlakový a podtlakový ventil |  |
| Sklenený hladinometer |  |
| Manometer |  |
| Hydraulická ruka, vľavo v smere jazdy, elektrohydraulické ovládanie – 4 sekcie |  |
| Zadný otvor ovládaný elektronicky |  |
| Hrdlo bočné s hydraulickým šupátkom min. 6´´ |  |
| Elektrické aj manuálne ovládanie |  |
| Miešací šnek hydraulicky poháňaný min. 4 m |  |
| Priemer šneku min. 400 mm, hrúbka šnekovnice min. 6 mm |  |
| Sklolaminátová vložka |  |
| Univerzálny podvozok |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

***\* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre*** *vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:*

*ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky*

*NIE – ponúkaná služba uvedené podmienky nespĺňa*

*Doplniť – uviesť konkrétny/presný parameter*

***Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.***

***V ..............................., dňa ..........................***

***--------------------------------------------------***

***podpis + pečiatka***