**PŘÍLOHA č. 4 – SPECIFIKACE SLUŽEB A CENY**

Technická podpora 8 ks serverů (v. č. CZJ84501GB, CZJ84501G9, CZJ84501G8, CZJ84501GC, CZJ73005JG, CZJ73005JJ, CZJ73005JF, CZJ73005JH) po dobu 23 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Konfigurace všech serverů:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 719064-B21 | HPE DL380 Gen9 8SFF CTO Server | 1 |
| 817943-L21 | HPE DL380 Gen9 E5-2650v4 FIO Kit | 1 |
| 817943-B21 | HPE DL380 Gen9 E5-2650v4 Kit | 1 |
| 805351-B21 | HPE 32 GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit | 16 |
| P9D94A | HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA | 2 |
| 716591-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2P 561T Adptr | 1 |
| 700699-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2P 561FLR-T Adptr | 1 |
| 720478-B21 | HPE 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit | 2 |
| BD505A | HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support | 1 |
| 726116-B21 | HPE 8GB microSD Flash Memory Card | 1 |
| 733664-B21 | HPE 2U CMA for Easy Install Rail Kit | 1 |
| 733660-B21 | HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit | 1 |
| 784308-B21 | HPE FIO Enable Smart Array SW RAID | 1 |
| H7J34A3 TT3 | HPE 3Y FC 24x7 DL Gen9 SVC | 1 |

Podmínky poskytování služeb: 5 dnů v týdnu x 8 hodin denně x NBD – odezva příští pracovní den (objednatel má právo hlásit své požadavky v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin).

Kontakty technické podpory poskytovatele jsou:

* tel.: [DOPLNIT]
* e-mail: [DOPLNIT]
* webový portál: [DOPLNIT]