**PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Obstarávanie - názov zákazky:** | Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby |
| **Obstarávateľ:** | SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.  IČO: 34108505 |

**Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:**

Položka: Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby - 1 kus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Mlátacie ústrojenstvo a primárna separácia: | | | |
|  | priemer mlátiaceho bubna (mm) | min. 740 mm, max. 770 mm | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | šírka mlátiaceho bubna (mm) | min. 1550 mm, max. 1580 mm | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | mlátiaca plocha (m2) | min. 1,15 m2, max. 1,20 m2 | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | odmítací bubon - priemer (mm) | min. 465 mm, max. 480 mm | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | priemer prídavného odmítacího bubon (mm) | min. 300 mm, max. 320 mm | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | počet vytrasadiel | min. 6 ks | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | plocha vytrasadiel (m2) | min. 5,8 m2, max. 5,9 m2 | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
| Čistiace ústrojenstvo: | | | |
|  | plocha sít (m2) | min. 6,4 m2 | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | automatické vyrovnávanie celé sítové skrine do priečneho svahu 17% | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | nastavenie sít elektricky | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
| Zásobník zrna: | | | |
|  | zásobník zrna (liter) | min. 12300 l, max 12700 l | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | rýchlosť vyprázdňovania (l/s) | min.120 l/s, max 130l/s | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | vlhkomer a váha | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
| Rezačka slamy: | | | |
|  | drtič slamy 6 radový s elek.ovládaním rozhadzovania | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | rozmetávač pliev | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
| Podvozok a prevodovka: | | | |
|  | typ prevodovky/počet stupňov | Stupňová/min. 4 stupne | /vyplní uchádzač/ |
|  | maximálna pojazdová rýchlosť 30km/h | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | Pohon hydrostatický | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
| Motor: | | | |
|  | výkon motora (kW) | min. 300 kW, max. 320 kW | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | elektronický regulátor | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | počet valcov (ks) | min. 6 | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | objem palivovej nádrže (liter) | min. 990 l, max. 1100 l | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
|  | objem AddBlue nádrž (liter) | min. 160 l, max. 180 l | Uveďte parameter:  /vyplní uchádzač/ |
| Kabína | | | |
|  | automatická klimatizácia + kúrenie | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | odpružené sedadlo vodiča | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | farebný dotykový monitor | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | Pracovné osvetlenie komplet | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | kamera – 3 ks | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
| Asistenčné systémy, systémy správy dát a systémy riadenia | | | |
|  | laserové navádzanie a riadenie stroja pri práci | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | diaľkový monitoring stroja | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | zber a prenos dát na diaľku | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmery pneumatík: | | | |
|  | Rozmery pneumatík  Predné 800/70R32,  zadné 500/85R24 | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
| Ďalšie príslušenstvo: | | | |
|  | Adaptér na zber speciálnych plodín – hrach a mak | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |
|  | Prepravný vozík | Áno/Nie | /vyplní uchádzač/ |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € bez DPH:** |
| Kombajn na zber plodín špeciálnej rastlinnej výroby | /vyplní uchádzač/ |
| **Typové označenie:**  /vyplní uchádzač/ | |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** | /vyplní uchádzač/ |