Príloha č. 1 súťažných podkladov: **Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Anestéziologický prístroj – 10 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
|  | **Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH** |  |
|  | **Sadzba DPH** |  |
| **1.** | **Cena za celý predmet zákazky v € s DPH** |  |
| **2.** | **Sledovanie variácií systolického tlaku a pulzného tlaku na optimalizáciu bilancie tekutín na modulárnom monitore vitálnych funkcií, resp. modul k modulárnemu monitoru vitálnych funkcií s požadovanou funkciou** |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo:  - fax:  - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo:  - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenia uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

1. sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;
2. všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
3. vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku;
4. nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;
5. dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2c súťažných podkladov: **Vzor textu bankovej informácie**

V nadväznosti na časť *F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,* je potrebné aby banková informácia obsahovala všetky požadované údaje.

Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení:

Banková informácia:

- spoločnosť .................... je naším klientom od ....................

- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní riadne a včas

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.12.2018 – 31.5.2019) účet (účty) klienta nebol (neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient dodržuje (nedodržuje) splátkový kalendár“)

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.12.2018 – 31.5.2019) na peňažné prostriedky na bežnom účte (účtoch) klienta nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

Príloha č. 2d súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie – banky**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako deklarovanej banke / deklarovaných bankách: .................... (vypísať názov banky / názvy bánk).

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

**Anestéziologický prístroj – 10 ks**

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
2. som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.
5. som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html> .

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č.4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Anestéziologický prístroj – 10 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh**  **na plnenie predmetu zákazky:** |
| **Anestéziologický prístroj – 10 ks** |  |
| *Minimálne technicko-medicínske parametre:* |  |
| 1. Napájanie stlačeným plynom O2 (kyslík), N2O (oxid dusný), vzduch z centrálnych rozvodov a tlakových fliaš |  |
| 1. Dodatočný regulovateľný prívod kyslíka na nosné okuliare alebo masku   (1-10L/min) |  |
| 1. Elektronický zmiešavač umožňujúci presné dávkovanie plynov pri nízkych prietokoch, zabezpečujúci hypoxickú ochranu pacienta |  |
| 1. Zobrazenie spotreby plynov použitých pri operačnom výkone na obrazovke anestéziologického prístroja |  |
| 1. Presný odparovač anestetika s indikáciou stavu náplne, odparovač anestetika sevofluran ako súčasť dodávky |  |
| 1. Anestéziologický okruh s absorbérom CO2, vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti |  |
| 1. Malý objem pacientskeho okruhu a absorbéru CO2 pre rýchly úvod do anestézie (maximálne 5L) |  |
| 1. Absorbér CO2 dostupný v opakovateľnom prevedení a aj ako jednorázové predplnené kazety |  |
| 1. Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť minimálne 90 minút |  |
| 1. Nastavenie pomeru dôb inspíria a expíria v rozsahu 2:1 až 1:8 |  |
| 1. Nastaviteľný inspiračný čas v min. rozsahu 0,2 až 0,5 s |  |
| 1. Nastaviteľná inspiračná pauza min. rozsahu 5 až 60 % |  |
| 1. Nastaviteľná frekvencia dýchania v min. rozsahu 5 až 80 dychov/min |  |
| 1. Nastaviteľný PEEP v min. rozsahu 5 až 20 cmH2O |  |
| 1. Dosiahnuteľný dychový objem v min. rozsahu 5 až 1400 ml |  |
| 1. Nastaviteľný prietokový trigger v min. rozsahu 0,3 až 10 L/min |  |
| 1. Elektronický ventilátor s vizuálnou kontrolou netesnosti systému a spätnoväzobnou reguláciou podávaného dychového objemu |  |
| 1. Ventilačné režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, tlakovo riadená s garantovaným objemom, PSV, SIMV, režim pre automatické meranie vitálnej kapacity pľúc, manuálna a spontánna ventilácia |  |
| 1. Odvod prebytočnej zmesi anestetických plynov |  |
| 1. Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest |  |
| 1. Regulovateľné osvetlenie pracovnej plochy anestéziologického prístroja |  |
| 1. Modulárny monitor vitálnych funkcií s farebným dotykovým displejom minimálnej veľkosti minimálne 12" s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly |  |
| 1. Monitorované parametre: EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu |  |
| 1. Rozsah merania frekvencie dýchania min. 5 - 100 dychov za minútu, Sp02 (min. 30-100%), meranie pulzovej frekvencie, zobrazenie pletyzmografickej krivky, meranie neinvazívneho tlaku krvi (manuálny a automatický režim) |  |
| 1. Invazívne merané tlaky: možnosť merania arteriálneho tlaku (systolický, diastolický a stredný), centrálneho venózneho tlaku, tlaku v pľúcnici, ICP |  |
| 1. Rozsah merania invazívnych tlakov: v min. rozsahu mínus 20 až plus 300 mm Hg |  |
| 1. Sledovanie variácií systolického tlaku a pulzného tlaku na optimalizáciu bilancie tekutín na modulárnom monitore vitálnych funkcií, resp. modul k modulárnemu monitoru vitálnych funkcií s požadovanou funkciou alebo modulárny monitor vitálnych funkcií bez sledovania variácií systolického tlaku a pulzného tlaku na optimalizáciu bilancie tekutín / bez modulu k modulárnemu monitoru vitálnych funkcií s požadovanou funkciou |  |
| 1. Meranie vdychovanej a vydychovanej koncentrácie CO2 (%; kPa; mmHg) |  |
| 1. Meranie vdychovanej a vydychovanej koncentrácie kyslíka, rozdielu vdychovanej a vydychovanej koncentrácie |  |
| 1. Meranie vdychovanej a vydychovanej koncentrácie N2O, vdychovanej a vydychovanej koncentrácie použitého anestetika s automatickou detekciou MAC a BAL |  |
| 1. Monitoring spirometrie (Vt insp/exp, MV insp/exp, PEEP, Ppeak, Pplat, compliance, rezistence, slučky pľúcnej mechaniky (tlak/objem, prietok/objem ) zobrazenie pľúcnej mechaniky s hodnotami vo forme parametrov, kriviek a slučiek |  |
| 1. Meranie stavu mozgu – procesované EEG - počas anestézie ( Entropia a pod.) na monitore vitálnych funkcií, resp. modul k monitoru s požadovanou funkciou |  |
| 1. Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívneho tlaku 2 ks, teplotná sonda 1 ks, spotrebný materiál na meranie koncentrácie plynov v dychovom okruhu |  |
| 1. Možnosť napojenia na monitor invazívnej hemodynamiky (EV100, PiCCO a pod.) |  |