Príloha č. 1: cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

**CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY**

**na predmet zákazky: Dojací robot**

**Identifikácia navrhovateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Dojací robot** |  | 2 |  |
| **CENA CELKOM v EUR bez DPH:** |  |  | |
| **DPH 20%** |  |  | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |  | |

som platca DPH\*

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

\*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha 2: **Technická špecifikácia predmetu zákazky: Dojací robot 2 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Množstvo** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia  **Uviesť**  **spĺňa/nespĺňa/ v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Počet dojacích miest | 2 |  |  |
| 3D kamera na vyhľadávanie ceckov kravy | 1 | áno |  |
| dezinfekcia dojacích jednotiek | 1 | áno |  |
| kŕmny žľab a dávkovač jadrového a tekutého krmiva | 1 | áno |  |
| prispôsobiteľnosť dĺžky stojiska dĺžke tela kravy | 1 | áno |  |
| možnosť triedenia kráv | 1 | min. 2 smermi | Uveďte parameter: |
| oplach platformy stojiska | 1 | áno |  |
| Systém dezinfekcie | 1 | áno |  |
| kompresor | 1 | min. 1 ks | Uveďte parameter: |
| meranie vodivosti mlieka v každej štvrťke | 1 | áno |  |
| senzor na vyhodnocovanie farby mlieka | 1 | áno |  |
| mliekomery s certifikátom ICAR | 1 | áno |  |
| separácia mlieka od chorých kráv | 1 | áno |  |
| separácia mlieka od kráv v rozdoji min 3 nádob | 1 | áno |  |
| dezinfekcia ceckov po dojení | 1 | áno |  |
| mliekovodný okruh medzi robotom a chladiacim tankom | 1 | áno |  |
| dotyková obrazovka | 1 | áno |  |
| operačný softvér s údajmi o nádojoch, zdravotnom a reprodukčnom stave kráv | 1 | áno |  |
| jednosmerná Texas brána | 1 | min. 4 ks | Uveďte parameter: |
| infražiarič | 1 | min. 2 ks | Uveďte parameter: |
| bojler na ohrev vody zo 65 °C na 95 °C 200 l | 2 ks | áno |  |
| identifikácia kráv pri vstupe do robota | 1 | áno |  |
| krčné respondéry na identifikáciu kráv so zaznamenávaním ich aktivity, žrania a prežúvania | 140 | min. 140 ks | Uveďte parameter: |
| Prepojenie so softvérom manažmentu stáda | 1 | áno |  |
| PC zostava | 1 | áno |  |
| dosah antény na zber údajov z respondérov v maštali (rádius) | 1 | min. 75 m | Uveďte parameter: |
| **Nerezový automatický medzizásobník pre uskladnenie mlieka počas odberu mlieka z hlavného chladiaceho tanku a počas umývania hlavného chladiaceho tanku** | 1 | áno |  |
| objem nádrže | 1 | min. 300 l | Uveďte parameter: |
| doprava na miesto dodania | 1 | áno |  |
| inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby - 1 balík | 1 | áno |  |
| montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 | áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |