Príloha č. 1: cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

**CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY**

**na predmet zákazky: Mobilné zariadenie na kŕmenie teliat v mliečnej výžive**

**Identifikácia navrhovateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| Mobilné zariadenie na kŕmenie teliat v mliečnej výžive |  | 1 |  |
| **CENA CELKOM v EUR bez DPH:** |  |  | |
| **DPH 20%** |  |  | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |  | |

som platca DPH\*

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

\*nehodiace sa preškrtnúť

Príloha 2: **Technická špecifikácia predmetu zákazky: Mobilné zariadenie na kŕmenie teliat v mliečnej výžive**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Množstvo** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia  **Uviesť**  **spĺňa/nespĺňa/ v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Hlavný zdroj napájania | 1 | 400 V 16 A 50 Hz | Uveďte parameter: |
| Výkon ohrevu | 1 | min. 4,0 kW | Uveďte parameter: |
| Výkon mixéra: | 1 | min. 250 W | Uveďte parameter: |
| Výkon čerpadla | 1 | minimálne 40 l/min. | Uveďte parameter: |
| Ochrana na vstupe | 1 | IP 54 | Uveďte parameter: |
| Elektrický pohon | 1 | s min. 2 rýchlosťami | Uveďte parameter: |
| 4 pneumatiky plnené polyuretánom alebo vzduchom: | 1 | áno |  |
| Celkový objem nádrže | 1 | min. 150 l | Uveďte parameter: |
| Rozmery zariadenia | 1 | áno |  |
| Ovládací panel s displejom | 1 | áno |  |
| Diaľkové ovládanie dávkovača mlieka | 1 | áno |  |
| Program pasterizácie natívneho mlieka | 1 | áno |  |
| Program pre automatické spúšťanie procesov – | 1 | áno |  |
| Visutá konzola na prepravu dvoch min. 30 l kanví na mlieko | 1 | áno |  |
| Zariadenie na podanie drenčov kravám | 1 | áno |  |
| Elektronický systém identifikácie teliat spolu s respondérmi na upevnenie na ohrádky, ktorý automaticky určí teľaťu jeho kŕmnu dávku na základe veku | 1 | áno |  |
| Integrovaný systém oplachu vedier od mlieka a veka zariadenia | 1 | áno |  |
| Nádoba na uskladnenie mledziva z nerezu | 1 | objem min. 6 l | Uveďte parameter: |
| Prídavné bodové svetlo pre zlepšenie viditeľnosti pri kŕmení v tme | 1 | áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |