**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | **Investície do živočíšnej výroby – Pro BioSpace, s.r.o.** |
| ***Názov zákazky:*** | **Prútové brány a prepravník zvierat** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Pro BioSpace, s.r.o. , Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 031 01** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **ČASŤ 1: Prútové brány** |
| **Množstvo**: 1 ks |
| **Požadované parametre:** | **Splnenie požiadavky\*[[3]](#footnote-3)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| 1 | Pracovný záber min 4400 mm  | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 2 | Prepravná šírka max 2500 mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 3 | Hydraulické ovládanie z/do prepravnej polohy | spĺňa/nespĺňa  |
| 4 | Počet pružinových prstov - min 180 | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 5 | Počet pracovných jednotiek x šírka jednotky – 3x1,5m | spĺňa/nespĺňa  |
| 6 | Podporné kolo – 2ks | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Vzdialenosť medzi pružinami – 25 mm  | spĺňa/nespĺňa |
| 8 | Dĺžka pružiny 450mm | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | Priemer pružiny 6-8 mm | spĺňa/nespĺňa |
| 10 | Doplnkové príslušenstvo - zarovnávacia doska | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 1:** |
| **Cena ČASŤ 1 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 1 v EUR s DPH:** |  |

|  |
| --- |
| **ČASŤ 2: Prepravník zvierat** |
| **Množstvo**: 1 ks |
| **Požadované parametre:** | **Splnenie požiadavky\*[[4]](#footnote-4)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| 1 | Celková min dĺžka 8 m/ šírka 2,5 m | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 2 | Vnútorná min dĺžka / šírka / výška 6,5/ 2,4/ 2,0 m | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 3 | Výška bočných výplní min 1,3 m | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 4 | Počet kráv min 10 ks | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter  |
| 5 | Max. celková hmotnosť podľa COC 9600kg | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 6 | Plocha podlahy min 14 m² | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 7 | Svetlá výška podvozku min 0,4 m | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 8 | Hmotnosť návesu max 3500 kg | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 9 | Kolesá 400XR22.5 | spĺňa/nespĺňa |
| 10 | Počet / rozmer náprav 1/ 90X90 – 2,3m | spĺňa/nespĺňa |
| 11 | Otočné oko 50mm navarené / Pevné oko 40 mm na prírube | spĺňa/nespĺňa |
| 12 | Hydraulické polohovanie podvozku  | spĺňa/nespĺňa |
| 13 | Tlakovo impregnovaná drevená podlaha min 50mm  | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 14 | Min 14mm špeciálne protisklzové matrace  | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 15 | Min 14mm impregnované bočné panely | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 16 | Dvojkrídlové zadné dvere  | spĺňa/nespĺňa |
| 17 | Predné dvere vľavo alebo vpravo | spĺňa/nespĺňa |
| 18 | Vnútorná prepážka jednodielna | spĺňa/nespĺňa |
| 19 | Naháňacie panely (1 pár) | spĺňa/nespĺňa |
| 20 |  Strecha s plachtou  | spĺňa/nespĺňa |
| 21 |  Mechanická oporná noha  | spĺňa/nespĺňa |
| 22 |  Mechanický záťažový regulátor bŕzd, parkovacia brzda | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 2:** |
| **Cena ČASŤ 2 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 2 v EUR s DPH:** |  |

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka SPOLU (ČASŤ 1 + ČASŤ 2):** |
| **Cena SPOLU v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena SPOLU v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-2)
3. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-3)
4. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-4)